# SKICKA DATA VID KOPIERING

## Översikt

Med den här funktionen kan du skicka ett fax när du kopierar, skickar ett e-postmeddelande med en bifogad bild eller sparar data i nätverksmappen.

- Du måste lagra destinationen i adressboken i förväg.
- - LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL
  - LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING
  - VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR
- Överföringen av fax eller bild startar efter att kopieringen har avslutats och samma inställningar som vid kopieringen används för överföringen. Beroende på funktionerna skapas dock inte alltid samma resultat som vid kopieringen.

## Drift

1. #### Tryck på [Skicka och skriv ut] på åtgärdspanelen.

2. #### Välj en mottagare i adressboken.

   - VÄLJA EN KONTAKT
   När du har valt mottagare trycker du på knappen [Ange adress].

   Du måste lagra destinationen i adressboken i förväg.
   - LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL
   - LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING
   - VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR

3. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

4. #### Ställ in varje kopieringsobjekt.

   Dessa kopieringsinställningar används för faxöverföringen. Vissa inställningar är kanske inte tillgängliga beroende på funktion.
   Du kan förhandsgranska det scannade originalet genom att trycka på knappen [Förhandsgranska].

5. #### Tryck på knappen [Färg start] eller på knappen [S/V start] för att börja kopiera

   När kopieringen är klar påbörjas överföringen.
   När kopieringen har avslutats kan du inte förhandsgranska inställningarna före överföringen.

Tillbaka till toppen