# BILDSÄNDNINGSINSTÄLLNINGAR > FAXFUNKTIONER

## "Fliken Standardinställningar

Den här fliken används för konfigurering av standardinställningar för faxfunktioner.

##### Inställning av uppringningsläge

Den här inställningen kan endast aktiveras i Kanada och Taiwan.
Välj typ av linje i listan.

##### Välj automatiskt

Välj detta när linjen är uppkopplad för att låta maskinen automatiskt identifiera om linjen är pulssignal eller tonsignal.

###### Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift

När knappen [PÅ/AV] är ”Av” (men huvudströmbrytaren är i läget ””) och ett fax tas emot aktiverar den här funktionen maskinen och skriver ut faxet.
När den här funktionen är inaktiverad skrivs mottagna fax inte ut förrän knappen [PÅ/AV] är ”På”.

###### Inställning av paustid

Ändrar längden på de pauser som läggs till i faxnummer.
Om ett bindestreck (-) skrivs in när du ringer eller lagrar ett faxnummer kommer en paus på 2 sekunder att läggas till.
Den här inställningen kan vara mellan 1 och 15 sekunder (i steg om 1 sekund).
* Observera att maskinen normalt är inställd på 4 sekunder i Sydafrika.

###### BEKRÄFTELSELÄGE FAXDESTINATION

Inställningen anger om ett meddelande ska visas som bekräftar destinationen för att förhindra att du sänder till fel destination.

###### Högtalarinställningar

Använd dessa inställningar för att ställa in högtalarljudet för Högtalare, Ringsignalvolym, Linjeövervakning, Faxmottagn.Signal, Signal för lyckadöverföring, och Felsignal Faxkommunikation. För Signal om fullbordad faxmottagning, Faxsändning färdigsignal och Felsignal Faxkommunikation kan Tonmönster och Tidsinställning för ljudsignal vid slutförd sändning väljas utöver volymen.
Du kontrollerar det valda tonmönstret och den valda volymen med knappen [Kontroll av inställn.ljud].

###### Kontroll av inställn.ljud

Kontrollerar den valda ljudsignalens mönster och volym.

###### Inställning av fjärrmottagningsnummer

Du aktiverar faxmottagningsläget genom att mata in ett tvåsiffrigt nummer från den anslutna anknytningstelefonen och trycka på knappen [*]. Detta tvåsiffriga nummer kallas för fjärrmottagningsnummer och kan vara mellan 0 och 9.

###### Originalutskrift på transaktionsrapporten

När en transaktionsrapport skrivs ut används detta för att skriva ut delar av den första sidan av det överförda originalet på transaktionsrapporten. Välj en av inställningarna nedan.

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut rapport

Den här inställningen gäller inte om nästa ”Inställning För Utskrift Av Transaktionsrapport” ställs in på ”Skriv inte ut rapport”.

###### Inställning för utskrift av transaktionsrapport

Den här funktionen används för att välja om en transaktionsrapport ska skrivas ut eller ej, och om den skrivs ut, utskriftsvillkoren. Välj inställningar för sändning och mottagning av fax bland följande alternativ.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Sänder till en mottagare | Skriv ut alla rapporter Skriv endast ut felrapport Skriv inte ut rapport
Gruppsändning | Skriv ut alla rapporter Skriv endast ut felrapport Skriv inte ut rapport
Tar emot | Skriv ut alla rapporter Skriv endast ut felrapport Skriv inte ut rapport
Konfidentiell mottagning | Skriv ut meddelandesida Skriv inte ut rapport

När en transaktionsrapport skrivs ut används detta för att skriva ut delar av den första sidan av det överförda originalet på transaktionsrapporten. Mer information finns i ”Originalutskrift på transaktionsrapporten”.
När utskrift av en transaktionsrapport är inställt på ”Mottagning” skrivs inte någon rapport ut vid mottagning från nummer som nekas i ”Tillåt/neka nummerinställning”.

###### Inställning för utskrift av aktivitetsrapport

Det här används för att skriva ut den Aktivitetsrapport för bildsändning som lagrats i maskinens minne, med jämna mellanrum.
Aktivitetsrapport för bildsändning kan ställas in att skrivas ut varje gång antalet transaktioner når 200 eller vid en särskild tidpunkt (endast en gång per dag). (Inställningarna kan aktiveras samtidigt.)

- Om du endast väljer inställningen [Skriv ut dagligen på angiven tid] och antalet registrerade transaktioner når 200 före den angivna tiden, raderar varje ny transaktion den äldsta transaktionen (den äldsta transaktionen skrivs inte ut).
- Överföringsrapporten kan vid behov skrivas ut manuellt. Mer information finns i ”LISTUTSKRIFT (ADMINISTRATÖR)”.

###### FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM)

Linjeproblem kan ibland förvränga en överförd faxbild. När FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM) är påslaget kommer sidor som blir förvrängda att automatiskt sändas igen.
Om den andra maskinen kan användas med Super G3 kommer ECM att fungera oavsett denna inställning.

###### Nätverk för digital prenumerant

När är valt ställer du in överföringsnivån för anslutning av en digital prenumerant på 15 dBm eller lägre.

###### Särskiljande uppringningsidentifiering

Den här inställningen kan endast aktiveras i Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong.
Om din telefonlinje har flera tilldelade nummer kan uppringningsnumret identifieras med dess uppringningsmönster. Om ett nummer används för röstsamtal och ett annat nummer används för fax kan formen för inkommande samtal identifieras med uppringningsmönstret. Du kan ange att maskinen automatiskt ska ta emot fax när samtalet går till faxnumret genom att ange mönstret för ditt faxnummer. (I Kanada finns sex tillgängliga val.)

###### Växelanslutning

Den här inställningen kan endast aktiveras i Frankrike och Tyskland. När maskinen används med växelanslutning kan du ange att växelanslutningen automatiskt ska koppla till en utgående linje. När den här inställningen har aktiverats visas knappen [R] på basskärmen. Om du trycker på knappen [R] stängs PBX-inställningen tillfälligt av.
Välj [Flash] om växelanslutningen ska anslutas till en utgående linje med Flash-metoden. Om växelanslutningen använder ett ID-nummer för att ansluta till en utgående linje anger du ID-numret.
Välj ett nummer för den första siffran och sedan ett nummer eller ett bindestreck ”-” för den andra och tredje siffran.

## "Fliken Sändinställningar

Inställningar för faxöverföring kan konfigureras.

###### Inställning för automatisk förminskning

Med denna inställning minskas storleken på överförda faxmeddelanden automatiskt efter pappersstorleken i den mottagande maskinen.
Om inställningen är inaktiverad överförs faxmeddelanden i full storlek. Vissa delar av det mottagna faxmeddelandet kan beskäras, eftersom storleken inte justeras efter storleken på mottagarens pappersstorlek.

###### Inställning för rotation vid sändning

Om en bild överförs som har ett av följande format roterar den här funktionen bilden moturs 90 grader. (inställningen kan konfigureras separat för varje format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Bilder i A4R- och 8-1/2" × 11"R-format roteras inte.

###### Snabbsändning online

När den här inställningen är aktiverad börjar maskinen sända faxet så snart som den första sidan har scannats.
Om du inaktiverar den här inställningen påbörjas inte överföringen förrän alla sidor har scannats.

###### Skriver ut sidnummer hos mottagaren

När den översända sidan skrivs ut av den mottagande maskinen kan sidnummer läggas till längst upp på varje sida som skrivs ut.

###### Ändra namn på avsändare/destination

Låter dig ändra mottagarnamn och sändarens faxnummer om så krävs.

###### Inställning för placering av datum/eget nr vid utskrift

Den här inställningen avgör var datum och avsändarinformation skrivs ut högst upp på fax hos den mottagande maskinen. Tryck på knappen [Utanför originalbilden] för att tillåta att den här informationen skrivs ut utanför det överförda dokumentets storlek. Tryck på knappen [Innanför originalbilden] för att informationen ska skrivas ut innanför dokumentbilden.
Mer information om utskriftspositionen finns i ”LÄGGA TILL DIN AVSÄNDARINFORMATION TILL FAX”.

###### Återuppringning vid upptaget

Det här programmet används för att ställa in antalet återuppringningsförsök och intervallen mellan återuppringningsförsök när en överföring misslyckas på grund av att linjen är upptagen eller av någon annan orsak.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Antal återuppringningar vid upptaget | Denna inställning anger om återuppringning utförs när linjen är upptagen. Du kan ställa in antalet återuppringningsförsök vid återuppringning. Valfritt antal från 1 till 15 kan väljas.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid upptaget | Intervallen mellan återuppringningsförsök kan ställas in. Valfritt antal minuter från 1 till 15 kan väljas.

Tabell med skillnader mellan länder

| Antal återuppringningsförsök | Intervall mellan försök
--- | --- | ---
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Saudiarabien, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Grekland, Ryssland | 1 till 10 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 3)
Kanada | 1 till 14 (standardinställning: 2)
Australien, Nya Zeeland, Singapore, Thailand, Malaysia, Indien, Filippinerna | 1 till 9 (standardinställning: 2)
Hongkong | 1 till 3 (standardinställning: 2)
Taiwan | 1 till 15 (standardinställning: 2)
Indonesien | 1 till 5 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 4 till 15 (standardinställning: 4)

Under direktöverföring sker ingen återuppringning även om den är inställd.

###### Återuppringning vid kommunikationsfel

Den här inställningen fastställer hur många gånger maskinen automatiskt kommer att försöka ringa upp igen om en faxöverföring misslyckas på grund av ett kommunikationsfel.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Antal återuppringningar vid fel | Den här inställningen anger huruvida återuppringning utförs när ett kommunikationsfel uppstår. Du kan ställa in antalet återuppringningsförsök vid återuppringning. Valfritt antal från 1 till 15 kan väljas.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid fel | Intervallen mellan återuppringningsförsök kan ställas in. Valfritt antal minuter från 1 till 15 kan väljas.

Tabell med skillnader mellan länder

| Antal återuppringningsförsök | Intervall mellan försök
--- | --- | ---
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Saudiarabien, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Grekland, Ryssland | 1 till 5 (standardinställning: 1) | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 1W)
Australien, Nya Zeeland, Kanada | 1 försök | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 3)
Singapore, Thailand, Malaysia, Indien, Filippinerna | 1 till 9 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 1)
Hongkong | 1 till 3 (standardinställning: 2)
Taiwan | 1 till 15 (standardinställning: 2)
Indonesien | 1 till 5 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 4 till 15 (standardinställning: 4)

Under direktöverföring sker ingen återuppringning även om den är inställd.

###### Inaktivera faxgruppsändning

Inaktiverar faksimilsändning.

## "Fliken Mottagningsinställningar

Den här fliken används för konfigurering av inställningar för faxmottagning.

###### Antal ring.sign. för auto-mottagning

Med det här alternativet ställer du in antalet ringsignaler (mellan 0 och 15) innan den mottagande faxmaskinen startar en automatisk faxmottagning.
Tabell med skillnader mellan länder

| Antal signaler
--- | ---
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Thailand, Hongkong, Saudiarabien, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Grekland, Ryssland, Filippinerna, Indonesien | 0 till 9
Australien, Nya Zeeland | 2 till 4
Singapore | 0 till 3
Malaysia, Indien, Kanada, Taiwan | 0 till 15

Om du väljer ”0” antal ringsignaler kommer maskinen att svara omedelbart och ta emot faxet utan att ringa i automatiskt mottagningsläge.

###### Växla från manuell till automatisk mottagning

Den här inställningen kan endast aktiveras i Frankrike.
När fax mottas i manuellt läge kan maskinen ställas in att automatiskt övergå till automatisk mottagning. Antalet ringsignaler vid växling till automatisk mottagning kan anges som valfritt nummer från 1 till 9.

###### Växla från manuell till automatisk mottagning

Med det här alternativet övergår telefonlinjen till automatiskt mottagningsläge när fax mottas i manuellt läge. Med det här alternativet ställer du in antalet ringsignaler (mellan 1 och 32) innan linjen intar automatiskt mottagningsläge.

###### Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning

Detta används för att skriva ut mottagna fax på båda sidor av pappret.
När den här inställningen är aktiverad och ett fax som består av två eller flera sidor tas emot (sidorna måste ha samma format), skrivs sidorna ut på båda sidorna på papperet.

###### Inställning för automatisk mottagningsförminskning

När ett fax tas emot som innehåller utskriven information som avsändarens namn och adress är den mottagna bilden något större än standardstorleken. Den här inställningen används för att automatiskt reducera bilden till att passa standardstorleken.

- Om automatisk förminskning är inaktiverad, klipps kanterna på bilden som ligger utanför standardformatet bort. Bilden kommer emellertid att vara tydligare eftersom den skrivs ut med samma standardformat som originalet.
- Standardformat är format som A4 och B5 (8-1/2" × 11" och 8-1/2" × 5-1/2").

###### Inställningar för utskriftsstil

Den här inställningen fastställer villkorsinställningen för pappersval vid utskrift av mottagna fax. Välj en av de tre villkorsinställningarna här nedan.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Skriv ut i verklig storlek (Tillåt inte delning) | Den mottagna faxbilden skrivs ut i full storlek utan att bilden delas upp mellan flera blad. Om maskinen inte är laddad med papper av samma storlek eller större papper, tas faxet emot i minnet och skrivs inte ut förrän maskinen har laddats med papper av lämplig storlek. Om det mottagna faxet är längre än A3-format (11" × 17") delas det automatiskt upp mellan flera blad.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid fel | Varje mottagen bild skrivs ut i full storlek. Vid behov delas bilden upp på flera pappersark.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid fel | Varje mottagen bild skrivs om möjligt ut i full storlek. Om det inte går kommer bilden att reduceras automatiskt innan utskrift.

###### Ange telefonnummer för vidarebefordran av data

När ett problem förhindrar maskinen från att skriva ut ett mottaget fax kan det mottagna faxet vidarebefordras till en annan faxmaskin. Den här inställningen används för att programmera faxnumret till destinationsmaskinen. Endast ett faxnummer för vidarebefordran kan programmeras (högst 64 siffror).
Tryck på knappen [-] för att mata in en paus mellan siffror i numret.
Tryck på knappen [/] efter att faxnumret har angetts och ange F-koden (deladress och kodnummer) om du vill ange en konfidentiell F-kodsminnesbox i destinationsmaskinen.

###### Minska utskrift av ltr-format

Det här programmet är inte tillgängligt i Kanada och Filippinerna.
När ett fax i letter-format (8-1/2"x11") tas emot, förminskar den här inställningen faxet till A4-format.
När den här inställningen är aktiverad förminskas även fax i A4-format.

###### Utskrift mottag.datum- och tid

Aktivera inställningen om du vill att mottagningsdatum och -tid ska skrivas ut.
Välj [Inuti den mottagna bilden] eller [Utanpå den mottagna bilden] som läge för datum- och tidsutskrift.
När [Inuti den mottagna bilden] är valt skrivs mottagningsdatum och -tid ut på den mottagna bilden.
När [Utanpå den mottagna bilden] är valt förminskas den mottagna bilden och mottagningsdatum och -tid skrivs ut på det tomma område som skapas.
[Utanpå den mottagna bilden] kan inte väljas för utskrift av mottagningsdatum och -tid om ”Inställning för automatisk mottagningsförminskning” inte är aktiverat.

###### Minska A3 RX

Det här programmet kan endast aktiveras i Kanada och Filippinerna.
Det här programmet kan endast aktiveras i Kanada och Filippinerna.
När ett fax i A3-format tas emot förminskar den här funktionen faxet till formatet Ledger (11" × 17").
När den här inställningen är aktiverad förminskas även fax i formatet Ledger (11" × 17").

###### Inställningar för faxutskrift

De här inställningarna används för att välja antal kopior för utmatningsfack för mottagna fax. Skärmbilden kan variera beroende på vilka enheter som är installerade (efterbehandlare/efterbehandlare med sadelhäftning eller efterbehandlare (50 arks häftning)/efterbehandlare med sadelhäftning (100 arks häftning).

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Utmatningsfack | Välj utmatningsfack för mottagna fax.
Antal utskrifter | Ställ in antalet kopior som ska skrivas ut av mottagna fax på ett värde från 1 till 99.
Häftningsinställningar | Välj den position vid vilken mottagna fax häftas.
Pappersformat | Välj vilket papper som ska användas för utskrift av mottagna fax.

Inställningen av [Pappersstorlek] tillämpas endast om ett annat fack än mittfacket, efterbehandlarens mittfack och höger fack är valt samt [Fleruppsättningsutskrift] och [Häftning] i ”Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra – Faxinställningar” är inställt på .

###### Inställning vikningsstorlek

Ställ in vikningsstorleken (Z-häft).

### Tillåt/neka nummerinställning

Använd inställningen om du vill ange att mottagning från ett lagrat nummer ska tillåtas eller nekas.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Avvisa Mottagning | Neka mottagning från det lagrade numret.
Tillåt mottagning | Tillåt mottagning från det lagrade numret.
Alla Ogiltiga | Bortse från numren och tillåt mottagning från alla nummer, även om nummer har angetts.
Avvisa okända samtal | Avvisar ett samtal om uppringaren inte tillåter att identifieringsinformation om uppringaren skickas.
Lägg Till Ny | Lägger till en ny adress eller domän (högst 50 st), från vilken mottagning tillåts/inte tillåts. Mata in numret (högst 20 siffror) och tryck på knappen [Lagra].
Registreringsnummerlista | Du kan visa en lista med lagrade nummer. När du väljer ett nummer från den här skärmen tas det bort ur listan.

Om det inte finns några lagrade antiskräp-e-postadresser kan endast knappen [Lägg Till Ny] väljas.

## "Fliken Polling

Följande inställningar gäller vanliga pollingminnen som använder Allmän faxbox.

##### Pollingsäkerhet

När man använder minnespollingfunktionen fastställer denna inställning om alla maskiner kan polla från din maskin, eller om bara maskiner som har programmerats i din maskin kan polla.

##### Lägg Till Ny

När Säkerhetsinställningar För Polling har aktiverats, använd denna inställning för att lagra (eller radera) faxnummer till maskiner som får polla från din maskin. Upp till tio destinationsfaxnummer kan lagras. Varje nummer får högst vara 20 siffror.

##### Kodnummerlista

Visar en lista över lagrade kodnummer. Välj ett nummer i listan och ta bort det.
Observera att de här inställningarna inte gäller för F-kod minnespolling.
Tillbaka till toppen