# MANÖVERPANEL

I det här avsnittet beskrivs de olika delarnas namn och funktioner på manöverpanelen.
Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Pekpanel
Meddelanden och knappar visas på pekpanelens skärm.
Styr maskinen genom att trycka direkt på de knappar som visas.
-SÅ HÄR ANVÄNDER DU PEKPANELEN
×
Huvudströmindikator
Den här lampan tänds när maskinens huvudströmbrytare är i läge ””.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
[STRÖMBRYTARE]-knappen
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av maskinen.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
[Viloläge]-knappen/-lampan
Använd den här knappen för att ställa in maskinens timer för automatisk avstängning av ström och därmed spara energi.
Knappen [Viloläge] blinkar när maskinens timer för automatisk avstängning av ström är aktiverad.
-TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM
×
[Startskärm]-knappen/-lampan
Använd den här knappen för att visa startskärmen.
-STARTSKÄRM
×
Hållare till IC-kortläsare
Placera en IC-kortläsare här när IC-kortet används för användarautentisering.
×
USB-uttag (typ A)
Används för anslutning av en USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Använd en skärmad kabel för USB-kabeln. Stöd för USB 2.0 (Hi-Speed).
Pekpanelens vinkel kan justeras i fem olika lägen. Justera vinkeln för att se bättre genom att skjuta pekpanelens rörliga del till vänster.
Tillbaka till toppen