# TONERKASSETT

## Översikt

Du bör ha en extra uppsättning med tonerkassetter till hands så att du direkt kan byta ut en tonerkassett när tonern tar slut.

### Meddelande om byte

Meddelandet ”Byt tonern” visas när tonern är på väg att ta slut. När det här meddelandet visas på skärmens övre del ska du byta tonerkassett för den angivna färgen. (Exempel: I kopieringsläget)

Om du fortsätter att använda maskinen utan att byta kassett kommer följande meddelande att visas när tonern tar slut:

Färger i tonern som är nästan eller helt slut anges i ().

- Y: Gul toner
- M: Magentafärgad toner
- C: Cyanfärgad toner
- Bk: Svart toner

- Om någon av tonerfärgerna tar slut (inklusive svart toner) går det inte längre att skriva ut i färg. Om Y-, M- eller C-tonern tar slut och det fortfarande finns Bk-toner kvar sker utskriften i svartvitt.
- Beroende på dina användningsförhållanden kan färgen bli svag och bilden kan bli suddig.
- Installera alltid fyra tonerkassetter (Y/M/C/Bk).
- Förvara förbrukade tonerkassetter i en plastpåse (släng dem inte). Serviceteknikern tar hand om förbrukade tonerkassetter.
- När startskärmen eller den första skärmen för kopieringsläget visas kan du hålla ner knappen [Startskärm] för att visa ungefär hur mycket toner som finns kvar (anges i %). Beställ en ny tonerkassett innan procentsatsen visar ”0 %”.
- Om tonern tar slut när du befinner dig på startskärmen kommer meddelandet [Toner slut] att visas längst upp till höger på skärmen.

- Släng inte tonerkassetten i öppen låga. Toner kan stänka och orsaka brännskador.
- Förvara tonerkassetter utom räckhåll för små barn.
- Om en tonerkassett förvaras stående kan tonern stelna och bli oanvändbar. Förvara alltid tonerkassetter liggande.
- Om en annan kassett än den som rekommenderas av SHARP används kanske maskinen inte uppnår full kvalitet och prestanda. Maskinen kan dessutom ta skada. Se till att använda tonerkassetter som rekommenderas av SHARP.

## Drift

1. #### Öppna framluckan (undre).

2. #### Dra tonerkassetten mot dig.

   Dra försiktigt ur tonerkassetten horisontellt.
   Toner kan läcka ut om kassetten dras ut för hastigt.

   (Exempel) Byta den gula tonerkassetten
   Håll tonerkassetten med båda händer enligt bilden och dra den långsamt ut ur maskinen.

3. #### Ta ut en ny tonerkassett från förpackningen och skaka den upp och ner fem eller sex gånger.

4. #### Sätt långsamt i den nya tonerkassetten utan att vinkla den.

   En tonerkassett i en annan färg kan inte installeras. Var noga med att installera en tonerkassett i samma färg.

5. #### Tryck in kassetten tills den låser säkert på plats.

6. #### Öppna framluckan (övre).

   När tonerkassetten har bytts ut går maskinen automatiskt in i bildjusteringsläge. Öppna inte framluckan när detta händer.

Tillbaka till toppen