# VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA MANUELLT

## Översikt

Mottagna data kan vidarebefordras manuellt efter mottagningen.
Den här funktionen aktiveras genom att du väljer [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] [Inställning för förhandsgranskning] i ”Inställningsläge (administratör)” samt aktiverar [Inställning bildkontroll mottagen data].

## Drift

När data har tagits emot visas överst på skärmen.

1. #### Välj fliken [Händelseinformation] i Systeminformation och tryck på knappen [Kontrollera faxmottagningsbild].

   Mottagna data visas i en lista.

   Du kan även visa listan med mottagna data genom att trycka på jobbstatusfältet och sedan på knappen [Kontrollera mottagna data] på åtgärdspanelen på jobbstatusskärmen.

2. #### Tryck på knappen för de mottagna data som du vill vidarebefordra och därefter på knappen [Vidarebefordra till annan adress].

   - Tryck på för att visa en lista över mottagna data. Listvyn eller miniatyrvyn kan ändras beroende på inställningsläge.
   - Flera mottagna dataposter kan väljas.

   - När du vill kontrollera en enskild post med mottagna data trycker du på knappen [Kontrollera bild] på åtgärdspanelen och kontrollerar bilden på förhandsgranskningsskärmen.
   - Tryck på knappen [Lagra i oönskat fax] och därefter på [Lagra] på bekräftelseskärmen för att lagra avsändarens faxnummer som ett nummer för ”Tillåt/neka nummerinställning”.
     Ange sändarens faxnummer som ett nummer för ”Tillåt/neka nummerinställning” genom att tå till inställningsläget (administratör) och välja [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar] → [Tillåt/neka nummerinställning].

3. #### Välj destination på skärmen med adressboken och tryck på knappen [Start].

Tillbaka till toppen