# KOPIERA TUNNA ORIGINAL(LÅNGSAMT SCANN.LÄGE)

## Översikt

Använd den här funktionen när du vill scanna tunna original med hjälp av den automatiska dokumentmataren. Funktionen hjälper till att förhindra felmatning av tunna original.

Dubbelsidig scanning kan inte användas i långsamt scanningsläge.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   Justera originalguiderna långsamt.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

   Om originalen matas in med för stor kraft kan de knyckla ihop sig och felmatas.

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Långsam Scann].

   En bock visas på ikonen.

   ###### Så här ångrar du inställningen långsamt scanningsläge:

   Tryck på knappen [Långsam Scann] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

Tillbaka till toppen