# HANDINMATNINGSFACK

## Översikt

Du kan använda handinmatningsfacket för att skriva ut på vanligt papper, kuvert, etikettark, registerpapper och specialmedia.
Upp till 100 ark papper kan fyllas på i handinmatningsfacket (på maskinen) och upp till 500 ark kan fyllas på i handinmatningsfacket (på storkassetter). Det går att använda kontinuerlig utskrift på samma sätt som för andra kassetter.
Mer information om vilka pappersformat och -typer som kan fyllas på i handinmatningsfacket finns i ”MASKINSPECIFIKATIONER/KOPIERINGSSPECIFIKATIONER”, ”SPECIFIKATION FÖR STORKASSETTER” och ”INSTÄLLNINGAR FÖR PAPPERSKASSETT” i inställningsläget snabbstartguiden.

- När du använder vanligt papper som inte är standardpapper från Sharp eller specialmedia som inte är OH-film som rekommenderas av Sharp, eller när du skriver ut på baksidan av papper som redan har tryck på framsidan, måste papperet matas in ett ark åt gången. Om du matar in mer än ett ark åt gången matas papperet in felaktigt.
- Innan du fyller på papper bör du jämna ut eventuella ojämnheter i pappret.
- Innan du fyller på nytt papper bör du ta bort papper som redan finns i handinmatningsfacket, lägga ihop det med det nya papperet och lägga tillbaka allt som en bunt. Om du fyller på med nytt papper utan att lägga ihop det med det kvarvarande papperet kan papperet felmatas.

### Lägga i originalet

Lägg i papper upp till formatet A5 (7-1/4" × 10-1/2") med liggande orientering.

Handinmatningsfack (på maskinen). | Handinmatningsfack (på storkassetter).

### Fylla på registerpapper

Om du vill skriva ut på registerpapper ska du lägga i papper med utskriftssidan nedåt.
I handinmatningsfacket (på storkassetter) måste den särskilda styrskenan installeras i handinmatningsfackets styrskenor längst bak. Den särskilda styrskenan finns på vänster sida i storkassetter.

| Handinmatningsfack (på maskinen). | Handinmatningsfack (på storkassetter).
--- | --- | ---
Vänster |  |
Höger |  |

- Använd bara registerpapper gjort av papper. Använd inte registerpapper av annat material (film etc.).
- Om du vill kopiera på registerpapprets flikar, kan du använda [Flikkopiering] i ”Övrigt”.

### Fylla på OH-film

- Använd OH-film som rekommenderas av SHARP.
- Innan du lägger i flera ark med OH-film i handinmatningsfacket ska du lufta arken flera gånger.
- När du skriver ut på OH-film ska du ta bort varje ark efter att det har skrivits ut och matats ut från maskinen. Om du lämnar kvar bladen i utmatningsfacket kan de bli ojämna.

### Fylla på kuvert

När du lägger i kuvert i handinmatningsfacket ska du lägga dem på det håll som visas i figuren.
Lägga i kuvert
Det går bara att skriva ut eller kopiera på kuvertens framsida. Lägg dem alltid med framsidan nedåt.

Handinmatningsfack (på maskinen). | Handinmatningsfack (på storkassetter).

### Viktig information när du använder kuvert

- Skriv inte ut på båda sidorna på kuvert. Det kan leda till felmatning eller dålig utskriftskvalitet.
- Det finns begränsningar för vissa typer av kuvert. En kvalificerad servicetekniker kan ge dig mer information.
- I en del miljöer kan miljöfaktorer leda till skrynkling, nedsmutsning, felmatning, felaktig färgfixering eller maskinfel.
- Använd inte följande kuvert.
  - Kuvert med en metallbit, en plastkrok eller ett band
  - Kuvert med snörning
  - Fönsterkuvert
  - Kuvert med foder
  - Kuvert med ojämn yta med struktur
  - Duplexkuvert eller kuvert med lim eller andra syntetiska förseglingsmaterial
  - Handgjorda kuvert
  - Kuvert med luft inuti
  - Kuvert som har knycklats ihop, vikts eller rivits sönder
- Kuvert där limningen i hörnet av baksidan inte ligger i linje med hörnets kant får inte användas, eftersom de kan knycklas ihop.
- Utskriftskvaliteten kan inte garanteras på omkretsen hos kuvert med en bredd på 10 mm.
- Utskriftskvaliteten kan inte garanteras på de delar av kuvert där det finns stora skillnader i tjocklek som förändras i steg, t.ex. delar med fyra lager eller delar som har mindre än 3 lager.
- Utskriftskvaliteten kan inte garanteras på kuvert som har flikar som går att riva av för att försegla kuvertet.

### Viktigt att tänka på när du använder präglat papper

Den sträva ytan på präglat papper kan påverka utskriftskvaliteten beroende på vilken typ av präglat papper som används.
Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant om du vill ha mer information.

## Drift

### Handinmatningsfack (på maskinen)

1. #### Öppna handinmatningsfacket.

   Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R.
   Dra ut handinmatningsfackets förlängningsskiva helt.

   Placera inte tunga föremål på handinmatningsfacket och tryck inte ner facket.

2. #### Justera handinmatningsfackets styrskenor efter formatet på det papper som ska fyllas på.

3. #### Skjut i papperet efter styrskenorna så långt det går tills det tar stopp.

   Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt.

   - Tvinga inte i papperet.
   - Om styrskenorna är satta bredare än papperet ska du flytta dem tills de passar bredden på papperet. Om styrskenorna sitter för brett kan papperet skrynklas.

### Handinmatningsfack (på storkassetter)

1. #### Tryck på funktionsknappen om du vill ta bort pappret i handinmatningsfacket och lägga i nytt.

   Pappersbordet sänks. Funktionsknappen blinkar när pappersbordet sänks. Knappen lyser fast när pappersbordet har sänkts ned. Ta inte ut pappret förrän knappen har slutat blinka.

2. #### Justera handinmatningsfackets styrskenor efter formatet på det papper som ska fyllas på.

   Ta tag i styrskenans låsspak för att justera handinmatningsfackets styrskenor efter pappersstorleken. Glöm inte justera handinmatningsfackets styrskenor längst bak.
   Dra ut handinmatningsfackets förlängningsskiva om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R. Ta bort styrskenan längst bak i handinmatningsfacket och fäst dem på infogarens inmatningsfack.

   - Dra ut handinmatningsfackets förlängningsskiva helt.
   - Ta bort handinmatningsfackets styrskenor längst bak när du fyller på papper som är större än A3W eller 8-1/2" × 14".
   Placera inte tunga föremål på handinmatningsfacket och tryck inte ner facket.

3. #### Skjut i papperet efter styrskenorna så långt det går tills det tar stopp och justera styrskena på höger sida.

   Fyll på papper med utskriftssidan uppåt.
   Stapeln får inte vara högre än nivåmarkeringen.
   Du kan fylla på upp till 550 pappersark i kassetten.

   - Tvinga inte i papperet.
   - Om styrskenorna är satta bredare än papperet ska du flytta dem tills de passar bredden på papperet. Om styrskenorna sitter för brett kan papperet skrynklas.

4. #### Tryck på funktionsknappen.

   Pappersbordet åker upp. Funktionsknappen blinkar när pappersbordet åker upp. Knappen lyser fast när pappersbordet har åkt upp.

Tillbaka till toppen