# FJÄRRANVÄNDNING MED DATORN

## Översikt

Fjärrstyr (fjärranvändning) maskinen från datorn.
Du kan styra maskinen genom att visa maskinens manöverpanel på datorskärmen.
Funktionen för fjärranvändning kan bara användas med en dator i taget.

### Förberedelse

Innan du kan använda fjärrstyrningen måste du göra följande förberedelser.

- Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställningar för fjärranvändning] → [Fjärranvändning av programvara] och välj [Tillåten] för [Användningsbehörighet].
- Anslut maskinen till nätverket.
- Installera VNC-programvara (rekommenderad VNC-programvara: RealVNC) på din dator.

## Drift

1. #### Starta VNC-läsaren.

2. #### Ange maskinens IP-adress i rutan ”Server”.

   Be administratören om maskinens IP-adress.

3. #### Klicka på knappen [OK]

4. #### Tillåt anslutningen genom att följa uppmaningarna på maskinens manöverpanel.

   visas överst på maskinens pekpanel när maskinen är ansluten till VNC-programvara.
   Stäng VNC-programvaran eller tryck på när du vill koppla bort maskinen.
   Använd manöverpanelen på samma sätt som du gör på maskinen. Du kan dock inte ange värden i serier genom att klicka kontinuerligt på knappen.

   ###### Så här ställer du in användningsbehörighet för fjärranvändningsfunktionen:

   Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställningar för fjärranvändning].

Tillbaka till toppen