# GÖRA PAUS I KOPIERING

## Översikt

Om du snabbt behöver göra en kopia när maskinen är upptagen med ett större jobb kan du pausa den pågående kopieringen. Pausfunktionen avbryter datautmatningen och matar ut ett angivet original.

- Knappen [Paus] visas inte när ett original scannas.
- Beroende på det pågående jobbets inställningar kan det hända att knappen [Paus] inte visas.
- Paus i kopiering kan inte användas tillsammans med följande funktioner:
  Arbetsuppbyggnad, tandemkopiering, bokkopiering, Id-kortkopiering, flersidig förstoring, originalantal, korrekturkopiering, inställning för förhandsgranskning och bokdelning
- När du placerar ett original på dokumentglaset kan du inte välja funktionerna dubbelsidig kopiering, sorteringsläget och häftningssortering för den tillfälliga kopieringen.
  Om du behöver använda någon av dessa funktioner ska du kopiera från den automatiska dokumentmataren.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Paus].

   Skärmen för pausläget visas.

   Om användarautentisering är aktiverad ska du trycka på knappen [Paus] för att visa skärmen för användarautentisering. Ange användarnamnet och lösenordet för användarautentiseringen.

2. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

3. #### Ställ in varje kopieringsobjekt.

   ###### Så här avbryter den pausade kopieringen:

   Tryck på knappen [Ångra].

4. #### Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att pausa kopieringen.

   När det pausade kopieringsjobbet är utfört återupptas det avbrutna jobbet.
   Pausfunktionen för kopiering visar inte en förhandsgranskning av det scannade originalet.

Tillbaka till toppen