# INTERNETFAXLÄGE

## Översikt

Du kan bara välja filformat (t.ex. filformat och komprimeringssystem) för sändning av scannade bilder i Internetfaxläget.
Filformatet för sändning av Internetfax är normalt inställt på [TIFF-F]. Välj [TIFF-S] om destinationens Internetfaxmaskin inte stöder fullt läge (endast enkelt läge).
När [TIFF-S] har valts är överföringsinställningarna begränsade på följande sätt:

- Upplösning: Alternativen är [200x100dpi] och [200x200dpi].
  Om [TIFF-S] väljs efter att [200x400dpi], [400x400dpi] eller [600x600dpi] har valts ändras upplösningen automatiskt till [200x200dpi].
- Sändn. Storlek: Alltid A4R (8-1/2" × 11"R).
  Om [TIFF-S] väljs efter att sändningsstorleken har ändrats kommer sändningsstorleken automatiskt att ändras till A4R (8-1/2" × 11"R). Om ett större format än A4 (8-1/2" × 11") ska scannas kommer formatet automatiskt att förminskas till A4R (8-1/2" × 11"R). Om det här formatet ingår i en gruppsändning överförs bilden till alla destinationer i A4R (8-1/2" × 11"R).
- Övrigt: När en återgivningsinställning har valts och originalformatet anges kan Bokscanning, Id-kortskopiering, 2 i 1, 4 i 1 och Blandade originalformat inte användas.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Filformat]

2. #### Tryck på knappen [TIFF-S] eller [TIFF-F]

   Om du väljer [TIFF-F] ska du även välja komprimeringsläge.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

Tillbaka till början