# MÖJLIGGÖRA ADRESSBEKRÄFTELSE FÖRE ÖVERFÖRING

## Översikt

I det här läget visas ett destinationsbekräftelseskärm innan ett fax sänds, vilket förhindrar att faxet skickas till fel destination av misstag.
Bekräftelsemetoden varierar beror på vilken metod som används för att ange destinationen. (Bekräftelseläge faxdestination)
Om ”Bekräftelseläge faxdestination är aktiverad, kan fax inte skickas i högtalarläget. Det går dock att skicka dem via en extern telefonlinje.

######

###### För att visa meddelandet för bekräftelse av destination före faxöverföring:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Bekräftelseläge faxdestination].

## Drift

### Destinationen anges med direktvalsknapp/söknummer/global adressökning

Tryck på knappen [Start] för att visa alla destinationer. Kontrollera att rätt destinationer är korrekta och tryck på knappen [Skicka bekräftelse] för att starta scanningen av originalet.
Ange destinationen igen om fel destination visas.

- Du kan välja flera direktvalsknappar för kontakter eller grupper inklusive faxdestinationer.
- Innan du trycker på knappen [Skicka bekräftelse] kan du ändra scanningsinställningarna eller andra inställningar. Tryck på och ändra inställningarna.

### Destinationen anges med sifferknapparna

Tryck på [Start] för att visa bekräftelsemeddelandet.
Tryck på [OK] och ange destinationen igen med sifferknapparna och tryck på [Ange adress].
Det godkänns om destinationen du har angett igen är korrekt.
Tryck på knappen [Start] igen för att visa alla destinationer. Kontrollera att rätt destinationer är korrekta och tryck på knappen [Skicka bekräftelse] för att starta scanningen av originalet. Ange rätt destination om fel destination visas.

- Ett meddelande visas om fel destination angivits. Tryck på [OK] och ange destinationen igen. Om du anger fel adress tre gånger i rad vid bekräftelsen rensas alla tidigare inställningar och du återgår till startskärmen.
- Du kan använda sifferknapparna för att ange faxnummer seriellt. Tryck i så fall på för att ange det destinationsfaxnummer som ska läggas till.
- Om du har angett deladress, kodnummer och paus, ska du ange dem under bekräftelsen.
- Innan du trycker på knappen [Skicka bekräftelse] kan du ändra scanningsinställningarna eller andra inställningar. Tryck på och ändra inställningarna.

### När ett fax som valdes från adresser som nyligen skickats till har skickats på nytt

En bekräftelseskärm visas utifrån använd metod för att ange destinationen under den föregående överföringen.
Tillbaka till toppen