# SKICKA BÅDA SIDOR AV ETT KORT SOM EN ENDA SIDA (ID-KORT KOPIERING)

## Översikt

Skicka fram- och baksidan av ett kort som en enda sida, utan att du behöver skicka var sida för sig.

Placera originalet på dokumentglaset.

- Om scanningsformatet är större än sändningsformatet så leder det till sändningsfel.
- Förhållandet kan inte anges och det går inte att välja ”Inställning för Rotation Vid Sändning”.

## Drift

1. #### Lägg originalet med framsidan nedåt på dokumentglaset

   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Id-kort kop.]

4. #### Tryck på knappen [På] och ställ in ett passande originalformat

   Tryck på de områden som visar originalets bredd respektive höjd och ange formaten med sifferknapparna.
   Eller tryck på och ange storleken.
   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   - Om du markerar kryssrutan [Anpassa till pappersformat] () förstoras eller förminskas originalet i den mån som passar originalformatet.
   - När Id-kortkopiering har valts trycker du på knappen [Original] i startfönstret för att ändra originalets scannings- eller sändningsstorlek. I detta fall visas skärmen i det här steget när du trycker på knappen för scanningsstorlek. Mer information om hur du ställer in sändningsstorleken finns i ”ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD”.
   - Tryck på knappen [Återställ storlek] om du vill ångra angivna storleksinställningar.

   ###### Så här ångrar du inställningarna för Id-kortkopiering:

   Tryck på knappen [Av].

5. #### Tryck på knappen [Start] och scanna framsidan

   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

6. #### Lägg ett kort med framsidan uppåt på dokumentglaset och tryck på knappen [Start] för att scanna baksidan

   - Innan baksidan av kortet scannas trycker du på knappen [Funktionsgranskning] på pekpanelen för att ändra exponering.
   - När du har kontrollerat resultatet med hjälp av knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild. Nu behöver du inte utföra steg 7.

7. #### Tryck på knappen [Lässlut]

   En ljudsignal talar om att överföringen är utförd.
   Om du även vill scanna kortets framsida kan du trycka på knappen [Funktionsgranskning] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek.

Tillbaka till början