# TA EMOT FAX EFTER ATT HA BESVARAT ETT SAMTAL I ANKNYTNINGSTELEFONEN

## Översikt

Du kan ta emot samtalet först och sedan ta emot ett fax på maskinen.
Om du har en pulstelefonlinje, ska du ändra telefonen till tonsignalsuppringning.

- ###### För att ta emot ett fax efter att ha besvarat ett samtal på anknytningstelefonen:

  Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra] → [Faxinställningar] och ställ in [Mottagningsinställningar] till [Manuell mottagning].

- ###### Gör så här för att ändra telefonnumret för faxmottagning:

  Välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Inställning av fjärrmottagningsnummer] i ”Inställningsläge (administratör)”.

## Drift

1. #### Lyft luren och tala i telefonen när telefonen ringer.

2. #### Växla till maskinen för att starta faxmottagning.

   Tryck på knapparna [5], [*] och [*] på den externa telefonen.

   Om du har ändrat faxnummer, ska du ringa upp numret och sedan trycka på knappen [*] [*].

3. #### Lägg på luren.

   En ljudsignal talar om att mottagningen är utförd.

   Om anknytningstelefonen fortfarande används när faxöverföringen avslutas hörs en larmsignal och ett meddelande visas i pekpanelen. Larmet och meddelandet avbryts när anknytningstelefonens lur läggs ned.

Tillbaka till toppen