# LÄGGA TILL INFOGNINGSARK VID UTSKRIFT PÅ OH-FILM

## Översikt

Vid utskrift på OH-film förhindrar den här funktionen att OH-filmen klistras ihop genom att infoga ett papper mellan varje OH-film. Samma innehåll som det som skrivs ut på varje OH-filmark kan vid behov även skrivas ut på motsvarande pappersark som infogas.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Speciallägen]

2. #### Välj [Mellanlägg OH-film] och klicka på knappen [Inställningar]

3. #### Välj inställningar för OH-mellanlägg

   När kryssrutan [Utskriven] är markerad () skrivs samma innehåll ut på det infogade mellanlägget som på OH-filmen. Om det behövs konfigurerar du [Papperskälla] eller [Papperstyp].
   - OH-film kan läggas i fack 4, handinmatningsfacket eller en storkassett.
   - Ange på maskinen även papperstyp för facket med OH-film under [OH-film].

### Macintosh

1. #### Välj [Skrivarfunktioner]

2. #### Välj [Mellanlägg OH-film] i [Funktionsuppsättningar]

3. #### Välj inställningar för OH-mellanlägg

   När [På(Utskriven)] har valts under ”Mellanlägg OH-film” skrivs samma innehåll ut på mellanlägget som på OH-filmen. Om det behövs konfigurerar du [Papperskälla] eller [Papperstyp].
   - OH-film kan läggas i fack 4, handinmatningsfacket eller en storkassett.
   - Ange på maskinsidan även papperstyp för facket med OH-film under [OH-film].

Tillbaka till början