# SÄNDA EN BILD I SCANNINGSLÄGE

## Översikt

Du kan sända en bild i scanningsläget (Scanna till E-post, Scanna till FTP, Scanna till skrivbordet och Scanna till nätverksmapp).

- Om minnet blir fullt när originalen scannas visas ett meddelande samtidigt som scanningen avbryts.
- Tänk på att inte skicka filer som är för stora vid användning av Scanna till e-post. Om filstorleken ökar för mycket när du t.ex. sänder original med flera sidor kan du behöva reducera antalet scannade sidor eller förminska sändningsstorleken. Om du använder Scanner Expansion Kit (kompakt PDF-alternativ) kan du komprimera färgdata.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Lägg i originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS
   Placera originalen så som visas nedan när du lägger i dem.

   Original | Dokumentinmatningsfack Lägg i originalet med utskriftssidan uppåt. | Dokumentglas Lägg i originalet med utskriftssidan nedåt och justera hörnet på originalet efter markeringen längst upp till vänster på dokumentglasets skala.
   --- | --- | ---
   * Stående format |  |
   * Liggande format |  |

   *Du lägger i ett stort stående original enligt bilden ”Liggande format” och anger placeringsriktningen i steg 3.
   Lägg i A5-original (5-1/2" × 8-1/2") stående (vertikalt). Fel format identifieras om original läggs i liggande (horisontellt). Ange originalstorleken manuellt för original i A5R-storlek (5-1/2" × 8-1/2"R).
   - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT
   Placera inte några objekt under avkänningsplattan för originalets storlek längst bak på dokumentglaset. Om den automatiska dokumentmataren stängs när det ligger ett objekt under den kan avkänningsplattan för originalets storlek skadas och förhindra rätt avkänning av dokumentstorleken.
   Under ”OVANSIDA” förklaras var avkänningsplattan för originalets storlek sitter.

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   Ikonen på knappen visar vilken typ av destination som lagrats i knappen.

   | Scanna till e-post
   | Scanna till FTP
   | Scanna till nätverksmapp
   | Scanna till skrivbordet

   - Om du har tryckt på en direktvalsknapp och skärmen har ändrats utan att du har tryckt på knappen , kommer destinationen för den knapp du tryckte på att anges automatiskt som destination.
   - När du använder Scanna till e-post kan du även skicka Cc- eller Bcc-kopior till andra destinationer. Tryck på för att välja destinationer.
   - Du kan ange flera olika destinationer.
   - Om du vill ändra [Ämne], [Filnamn], [Svara till] eller [Meddelandetext] trycker du på respektive inmatningsfält eller på [Alternativ].
   - - ÄNDRA ÄMNE, FILNAMN, SVARA TILL OCH MEDDELANDETEXT

3. #### Tryck på knappen [Original] och den knapp för ”Bildorientering” som har samma orientering som originalbilden.

   Du måste ange originalets orientering korrekt för att kunna scanna originalet i rätt orientering (originalets övre kant ska synas längst upp på displayen).
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Du kan ändra exponering, upplösning, filformat, färgläge och andra inställningar. Se följande.
   - - SCANNA BÅDA SIDOR PÅ ETT ORIGINAL AUTOMATISKT
     - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT
     - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN
     - ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD
     - ANGE SCANNINGSEXPONERING OCH ORIGINALBILDSTYP
     - ANGE SCANNINGSUPPLÖSNING
     - I scannings- och datainmatningslägena
     - INTERNETFAXLÄGE
     - ÄNDRA FÄRGLÄGESINSTÄLLNING
   - Genom att trycka på knappen [Övrigt] kan du konfigurera olika funktioner som t.ex. att ange sändningstid eller skicka originalsidor i olika storlekar gemensamt.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   - Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   - Tryck på knappen [Funkt.gransk.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om ”Id-Kort Kopiering” väljs under Övrigt kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

Tillbaka till början