# LISTA ÖVER SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR

## Översikt

Följande är en lista över inställningslägesposter, fabrikens standardinställningar och restriktioner för varje post.
Beroende på maskinens specifikationer och installerade kringutrustningsenheter är det eventuellt inte möjligt att använda vissa inställningar.
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Säkerhetsinställningar
| Ändra lösenord
| - | Nej | Ja
| Portkontroll
| Nej | Ja
| Serverport
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 80 | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 443 | Nej | Ja
| FTP-UTSKRIFT
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 21 | Nej | Ja
| Utskrift i raw-format
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nej | Ja
| LPD
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 515 | Nej | Ja
| IPP
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 631 | Nej | Ja
| IPP-SSL
| Inaktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 443 | Nej | Ja
| Ta emot tandemmaterial
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nej | Ja
| Panel för fjärranvändning
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 5900 | Nej | Ja
| SNMPD
| Aktivera | Nej | Ja
| Telnet
| Aktivera | Nej | Ja
| NBT/WINS
| Inaktivera | Nej | Ja
| JCP
| Inaktivera | Nej | Ja
| RARP
| Inaktivera | Nej | Ja
| SMTP
| Aktivera | Nej | Ja
| WSD
| Aktivera | Nej | Ja
| Expansion för USB-enhet*1
| Aktivera | Nej | Ja
| Sharp OSA (expansionsplattform)
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 10080 | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| Portnummer
| 10443 | Nej | Ja
| Klientport
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktivera | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| FTP
| Aktivera | Nej | Ja
| FTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| SMTP
| Aktivera | Nej | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivera | Nej | Ja
| POP3
| Aktivera | Nej | Ja
| POP3-SSL
| Aktivera | Nej | Ja
| SNMP-TRAP
| Aktivera | Nej | Ja
| Meddela jobbslut
| Aktivera | Nej | Ja
| LDAP
| Aktivera | Nej | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivera | Nej | Ja
| SMB/WINS
| Aktivera | Nej | Ja
| SNTP
| Aktivera | Nej | Ja
| mDNS
| Inaktivera | Nej | Ja
| Sänd tandemmaterial
| Aktivera | Nej | Ja
| Filterinställning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Filterinställning för IP-adress
| Nej | Ja
| Filterläge
| Tillåtet | Nej | Ja
| Filteradresser 1 till 4
| Nej | Ja
| Start IP-adress
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Avslut IP-adress
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Filterinställningar för MAC-adress
| Nej | Ja
| Filteradresser 1 till 10
| 0 | Nej | Ja
| SSL-inställningar
| Nej | Ja
| Serverport
| Nej | Ja
| HTTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| IPP-SSL
| Inaktivera | Nej | Ja
| Dirigera om HTTP till HTTPS i enhetens webbåtkomst
| Inaktivera | Nej | Ja
| Klientport
| Nej | Ja
| HTTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| FTPS
| Aktivera | Nej | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivera | Nej | Ja
| POP3-SSL
| Aktivera | Nej | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivera | Nej | Ja
| Krypteringsnivå
| Låg | Nej | Ja
| Certifikatinformation
| - | Nej | Ja
| IEEE802.1X-inställning
| Nej | Ja
| IEEE802.1X-autentisering
| Inaktivera | Nej | Ja
| EAP-autentiseringsmetod
| EAP-TLS | Nej | Ja
| EAP-användarnamn
| - | Nej | Ja
| Lösenord
| - | Nej | Ja
| Serverautentisering
| Aktivera | Nej | Ja
| EAP-tidsgräns
| 10 sekunder | Nej | Ja
| Antal försök för EAP
| 3 | Nej | Ja
| Certifikatinformation
| - | Nej | Ja
| Dataraderingsinställningar
| Inaktivera | Nej | Ja
| Frigör filskydd för fil/mapp inställ.
| - | Nej | Ja
| IPsec-inställningar
|  | Nej
| IPsec
| Inaktivera | Nej | Ja
| IKEv1-inställningar
|  | Nej
| Fördelad nyckel
| - | Nej | Ja
| SA-livslängd (tid)
| 28800 sekunder | Nej | Ja
| SA-livslängd (storlek)
| 28 800 KB | Nej | Ja
| IKE-livslängd
| 30 sekunder | Nej | Ja
| IPsec-regler
| - | Nej | Ja
| Utskrift av dolt mönster
| Nej | Ja
| Standardinställningar
| Inställning för utskrift av dolt mönster
| Standard | Nej | Ja
| Utskriftsfärg
| Svart | Nej | Ja
| Exponering
| Standard | Nej | Ja
| Teckenstorlek
| 48 poäng | Nej | Ja
| Vinkel
| 0 grad. | Nej | Ja
| Teckensnitt
| Standard | Nej | Ja
| Kamouflagemönster
| Mönster 1 | Nej | Ja
| Utskriftsmetod
| Positiv | Nej | Ja
| Inställning för Skriv ut innehåll
| Nej | Ja
| Förinställt ord
| KOPIERA INTE | Nej | Ja
| Förinställd text
| Inaktivera | Nej | Ja
| Enhetens serienummer
| Inaktivera | Nej | Ja
| Kontots jobb-ID
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inloggningsnamn/Användarnummer
| Inaktivera | Nej | Ja
| Kontrollnummer
| Inaktivera | Nej | Ja
| Datum/tid
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Inaktivera | Nej | Ja
| Kontrast
| Nej | Ja
| Svart
| 5 | Nej | Ja
| Magenta
| 5 | Nej | Ja
| Cyan
| 5 | Nej | Ja
| Egen textregistrering
| - | Nej | Ja
| Utskrift av spårningsinformation
| - | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av spårningsinformation
| Inaktivera | Nej | Ja
| Utskriftsinformation
| Nej | Ja
| Enhetens serienummer
| Aktivera | Nej | Ja
| Text
| Inaktivera | Nej | Ja
| Kontots jobb-ID
| Aktivera | Nej | Ja
| Inloggningsnamn/Användarnummer
| Aktivera | Nej | Ja
| Datum/tid
| Aktivera | Nej | Ja
| Välj utskriftsfärg
| Svart | Nej | Ja
| Utskriftsposition
| Nej | Ja
| Vertikalt läge
| Nej | Ja
| Skriv på papperets övre sida
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skriv på papperets undre sida
| Aktivera | Nej | Ja
| Vågrät position
| Nej | Ja
| Skriv på papperets vänstra sida
| Aktivera | Nej | Ja
| Skriv på papperets högra sida
| Inaktivera | Nej | Ja
| Välj jobbet som ska skrivas ut
| Nej | Ja
| Kopiera
| Aktivera | Nej | Ja
| SKRIVARE
| Aktivera | Nej | Ja
| Utskrifter (Dokumentarkivering)
| Aktivera | Nej | Ja
| Internetfaxmottagning*3
| Aktivera | Nej | Ja
| Faxmottagning*4
| Aktivera | Nej | Ja
| Listutskrift
| Aktivera | Nej | Ja
| Init. priv. data/data i maskinen
| - | Nej | Ja

*1 Visas när kommunikationsmodulen för program eller produktkoden för en extern kontomodul är aktiverad.
*2 Visas när nätverksscannerfunktionen är aktiverad.
*3 Visas när Internetfaxfunktionen är aktiverad.
*4 Visas när faxfunktionen är aktiverad.
Tillbaka till början