# KOPIERA TUNNA ORIGINAL(LÅNGSAMT SCANN.LÄGE)

## Översikt

Använd den här funktionen när du vill scanna tunna original med hjälp av den automatiska dokumentmataren. Funktionen hjälper till att förhindra felmatning av tunna original.

Dubbelsidig scanning kan inte användas i långsamt scanningsläge.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   Justera originalguiderna långsamt.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

   Om originalen matas in med för stor kraft kan de knyckla ihop sig och felmatas.

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Långsam Scann]

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   Om du har valt Internetfaxläget trycker du på knappen [Långsam Scann] till vänster i startfönstret.

   ###### Så här ångrar du inställningen långsamt scanningsläge:

   Tryck på knappen [Långsam Scann] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder faxet. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

Tillbaka till början