# LASERENHET

## Översikt

När laserenheten blir smutsig kan linjemönster (färglinjer) skapas på den utskrivna bilden. Om randmönster (färgade ränder) uppstår ska laserenheten rengöras.

###### Linjer (färglinjer) som orsakas av en smutsig laserenhet

- Färglinjer framträder alltid på samma plats. (Linjerna är aldrig svarta.)
- Färgränderna går i samma riktning som pappersmatningen.
- Färgränderna framträder inte bara på utmatningar från kopiatorn utan även på utskrifter från en dator. (Samma linjer framträder på både kopior och utskriftsjobb.)

## Drift

### Rengöra laserenheten

1. #### Öppna framluckan (undre).

2. #### Ta ur rengöringsverktyget för laserenheten.

   Rengöringsverktyget sitter fast i maskinens framlucka (undre).
   1. (1) Dra i rengöringsverktygets högersida för att ta loss det från haken
   2. (2) För det över haken för att placera det på baksidan
   3. (3) Rotera rengöringsverktyget runt navet för att lossa det från haken till vänster.

3. #### Kontrollera att rengöraren i änden på rengöringsverktyget inte är smutsig.

   Om rengöraren är smutsig måste du ta bort den från rengöringsverktyget och ersätta den med en ny. Se ”Byta rengörare” för mer information om hur man byter rengöraren.

4. #### Rikta rengöraren nedåt och för sakta in verktyget i det hål som du vill rengöra i laserenheten.

   Var noga med att rikta rengöraren nedåt. Etiketter liknande (A) sitter på de områden som kräver rengöring.

5. #### För in rengöringsverktyget hela vägen i hålet och dra sedan ut det igen.

   Dra ut rengöringsverktyget tills du känner att spetsen på verktyget lämnar rengöringsytan på laserenheten.

6. #### Upprepa steg 4 eller 5 två eller tre gånger och ta sedan loss rengöringsverktyget.

7. #### Upprepa steg 4 till 6 för att göra rent alla hål (4 hål) i laserenheten.

   Sammanlagt fyra hål ska rengöras i laserenheten.
   Rengör alla hål.

8. #### Byt ut rengöringsverktyget.

   1. (1) Sätt fast rengöringsverktyget på navet för att rotera det runt navet och sätt sedan spetsen (sidan där rengöraren inte sitter) på haken till höger
   2. (2) Sätt rengöringsverktygets vänstersida över haken för att placera den nära sidan
   3. (3) Sätt fast rengöringsverktyget på haken

9. #### Stäng framluckan.

### Byta ut rengöraren

1. #### Öppna framluckan (undre) och ta ur en ny rengörare.

   Nya rengörare förvaras i framluckan (undre).
   Ta tag i rengörarens ände och dra ut den ur luckan.

2. #### Ta loss den smutsiga rengöraren från rengöringsverktygets spets.

   Håll fast verktyget där rengöraren sitter med en hand och använd den andra handen för att trycka ner haken som säkrar rengöraren. Lossa därefter rengöraren.

   Sätt tillbaka den lossade rengöraren på innerluckan. Glöm inte att stänga innerluckan när du har satt tillbaka rengöraren.

3. #### Fäst den nya rengöraren på rengöringsverktyget.

   Rikta in rengöringshaken mot fästhålet i rengöringsverktyget. Håll rengöraren stadigt och skjut in rengöringsverktyget.

Tillbaka till toppen