# ÖVERFÖRING MED HÖGTALAREN

## Översikt

När högtalaren används för att slå ett nummer skickas faxet först när kontakt med numret har gjorts.
En sida i taget överförs.

- Om en person svarar kan du höra detta, men du kan inte svara.
- Om du använder högtalaren kommer överföringen att ske utan att originalet scannas till minnet.
- En destination som innehåller en F-kod (deladress och kodnummer) kan inte användas.
- Du kan inte använda en direktvalsknapp som innehåller flera destinationer eller destinationer som inte är faxnummer.
- Du kan inte använda knappen [Förhandsgranska] i högtalarläget.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Högtalare].

   När anslutningen har etablerats hör du kopplingstonen i maskinens högtalare.

   Om du trycker på kan du använda reglaget eller för att justera högtalarvolymen.

   ###### Gör så här för att avbryta överföringen med högtalaren:

   Tryck på knappen [Högtalare] igen.

3. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

4. #### När anslutningen har etablerats trycker du på knappen [Start].

   ###### För att avbryta överföringen:

   Tryck på knappen [Sändning avbröts].

Tillbaka till toppen