# SKAPA FAXMINNESBOXAR I MASKINEN FÖR F-KODSSÄNDNING

## Översikt

Innan du startar F-kodssändningen ska du skapa en särskild faxminnesbox i ”Inställningsläget”.
Ange namn och F-kod (deladress och kodnummer) i varje minnesbox och spara dem.
När du har skapat en faxminnesbox meddelar du den andra parten i F-kodssändningen vilken deladress och vilket kodnummer boxen har.

###### För att skapa faxminnesboxar för F-kod:

Välj [Systeminställningar] → [F-Kod Faxminnesbox] i inställningsläget-

###### Följande funktioner kräver faxminnesboxar i maskinen.

Du måste skapa F-kodminnesboxar på din maskin för att kunna använda följande F-kodssändningsfunktioner:

- Konfidentiell mottagning med F-kod
- Pollingminne för F-kod
- Relägruppsändning med F-kod

###### Följande funktioner kräver faxminnesboxar i den mottagande maskinen.

Den andra maskinen måste ha faxminnesboxar för att kunna använda följande F-kodssändningsfunktioner:

- Konfidentiell överföring med F-kod
- Pollingmottagning med F-kod
- Begärd reläsändning med F-kod

Tillbaka till toppen