# ÄNDRA UTMATNINGSFACK

## Översikt

Utmatningsfacket väljs automatiskt utifrån den utmatningsfunktion du har ställt in. Väljer du Z-häft, enkelhäft eller hålslagning kan du välja mellanfack eller förskjutningsfack för utmatningsfacket.
Tryck på någon av knapparna [Förskjutningsfack] eller [Mellanfack] under ”Utmatningsfack” och välj det utmatningsfack som passar.

###### Förhållandet mellan utmatningsfunktion och utmatningsfack

Utmatningsfacket väljs automatiskt utifrån den utmatningsfunktion du har ställt in, så som visas nedan. Beroende på vilken utmatningsfunktion som ursprungligen har valts kan du eventuellt byta utmatningsfack. Avmarkera valt fack genom att trycka på någon av knapparna [Mellanfack] eller [Förskjutningsfack].
Om du exempelvis trycker på knappen [Mellanfack] eller [Förskjutningsfack] när ”Sadelhäftning” är valt, ångras inställningen för ”Sadelhäftning”.

Utmatningsfunktion | Leverera till
--- | ---
Häftning | Förskjutningsfack (A) |
Z-häft/Enkel häft/Hålslagning | Förskjutningsfack (A) eller Mellanfack (B)
Sadelhäftning/Sadelhäft | Utmatningsfack för sadelhäftning (C)
Brevhäft/dragspel/dubbelhäft | Utmatningsfack för vikningsenhet (D)

Tillbaka till början