# INSTÄLLNINGAR FÖR KOPIERINGSFUNKTION

## "Fliken Ursprungliga Statusinställningar

Standardinställningar som väljs med dessa inställningar gäller alla maskinens funktioner (inte enbart kopieringsfunktionen).
Kopiatorsinställningarna återställs till det ursprungliga tillståndet när knappen [Strömbrytare] slås på, när knappen [CA] trycks in eller när intervallet för automatisk återställning har förflutit. Dessa inställningar används för ändring av standardinställningarna för kopieringsläget.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Färgläge | Konfigurera standardinställningar för färgläge.
Papperskassett | Ange papperskassetten som är vald som standard.
Exponeringstyp | Konfigurera standardinställningar för exponeringsläge.
Återgivning | Ange kopieringsförhållandet som är valt som standard.
Dubbelsidig kopiering | Konfigurera standardinställningar för dubbelsidigt läge. Om den här inställningen används för att ändra standardinställningen för duplexfunktionen till något annat än ”1-Sidig till 1-Sidig” och duplexfunktionen eller den automatiska dokumentmataren misslyckas eller är inaktiverad, återställs inställningen till ”1-Sidig till 1-Sidig”.
UTMATNING | Ställ in utmatningsmetoden och utmatningsfacket som ska väljas som standard.
Triminställning | Ställer in standardtrimningsbredden för trimningsfunktionen. Det här alternativet visas när en efterbehandlare med sadelhäftning och en trimmerenhet (100 arks häftning) är installerad.
Återgå till grundinställning | Återställer alla funktioner till fabrikens standardinställningar.

## Fliken Inställningar för kopieringsfunktion

Följande inställningar rör kopiering.

###### Justering av kopieexponering

Justerar exponeringsnivån när [Auto] används för exponering vid kopiering.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Färgat | Används för att ställa in exponeringsnivå för kopiering i färgläge för dokumentglaset och den automatiska dokumentmataren.
Svartvit | Används för att ställa in exponeringsnivå för kopiering i svartvitt läge för dokumentglaset och den automatiska dokumentmataren.

###### Inställning för rotation vid kopiering

När originalet och papperet placeras i olika orienteringar innebär den här funktionen att bilden automatiskt roteras 90 grader för att säkerställa att kopieringen blir korrekt på papperet.
Aktivera Inställning för rotation vid kopiering för att kopiera ett A5-original (5-1/2" × 8-1/2") till ett A5R-papper (5-1/2" × 8-1/2"R).

###### Tillägg eller ändring av förinställd återgivning

Tillägg eller ändring av förinställd återgivning lägger till två förinställda återgivningsvärden (101–400 %) för förstoringar och två förinställda återgivningsvärden (25–99 %) för förminskningar.
Du kan också ställa in det förinstllda förhållandet vid behov.
Endast de förinställda förhållandena kan ändras.

###### Inställning av max antal kopior

Detta används för att ställa in det maximala antalet som kan anges för antalet kopior (antal kontinuerliga kopior). Ett valfritt antal från 1 till 9999 kan anges.

###### Grundinställning För Marginalförskjutning

Används för att ställa in standardvärde för marginaljustering. Ange ett värde mellan 0 mm (0") och 50 mm (2") i steg om 3 mm (1/8") för både fram- och baksidan.

###### Justering Av Raderingsbredd

Används för att ställa in standardraderingsbredd för raderingsfunktionen. Ange ett värde från 0 mm (0") till 25 mm (1") i steg om 3 mm (1/8") för kantmarginal och mittmarginal.

###### Id-Kortkopieringsinställningar

Detta används för att ställa in standardformat för original för ID-kortkopieringsfunktionen.
Ange ett värde från 25 mm (1") till 216 mm (8-1/2") i steg om 3 mm (1/8") för originalets X- (horisontellt) och Y-mått (vertikalt).
Om kryssrutan ”Sidanpassning” är inställd på visas alltid knappen [Sidanpassning] på skärmen ID-kortkopiering.

###### Automatisk sadelhäftning

Sadelhäftningen sker automatiskt när funktionen broschyrkopiering används.

###### Initialinställning för flikkopiering

Används för att ställa in standardbildens förskjutningsbredd (flikbredd) för flikkopiering.
Ange ett värde från 0 mm (0") till 25 mm (1") i steg om 3 mm (1/8").

###### Inaktivera registrering av program

Används för att förhindra radering eller ändring av kopieringsinställningar som har lagrats i arbetsprogram.

###### Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering

Inaktiverar handinmatningsfacket när man gör dubbelsidiga kopior.
Handmatningsfacket används ofta för att mata in etikettark, OH-film och andra specialmedia där dubbelsidig kopiering inte är tillåten. Om ett ark av dessa specialmedia kommer in i vändningsenheten kan det uppstå felmatningar eller skador på enheten. Om specialmedia där dubbelsidig kopiering inte är tillåten ofta används rekommenderas du att aktivera denna inställning.

###### Inakt. automatiskt pappersval

Inaktiverar automatiskt pappersval.
När den här inställningen är aktiverad, sker inte automatiskt val av papper med samma format som originalet på dokumentglaset eller i den automatiska dokumentmataren.

###### Inställning för automatiskt val av papperskassett

När den här inställningen är aktiverad och papper laddas i ett fack samtidigt som maskinen är i vänteläge i kopieringsläget väljs facket automatiskt.

###### Inaktivera registrering av egen bild

Inaktiverar lagring av anpassad bild.

###### Inaktivera sändning under kopiering

Inaktiverar funktionen Sänd bild under kopiering.

###### Svartvit 600 dpi × 600 dpi scanningsläge för dokumentmatare

Upplösningen för kopiering i svartvitt med den automatiska dokumentmataren kan ändras från 600 × 400 dpi till 600 × 600 dpi (läge för hög bildkvalitet).
När läget för hög bildkvalitet används återges fin stil och tunna linjer med större tydlighet men scanningshastigheten är dock långsammare.
Om läget för hög bildkvalitet inte väljs måste följande förhållanden uppfyllas för att scanning med 600 × 400 dpi i högsta hastighet ska bli möjlig.

- Kopieringsförhållandet måste ställas in på 100%.
- Välj inte ett specialläge som ändrar återgivningen.
- [Kopiering av kopia] ska inte aktiveras.
- Kopiera inte i svartvitt med knappen [Färg start].

###### Svartvit snabbscanning från dokumentglaset

Upplösningen för kopiering i svartvitt med dokumentglaset kan ändras från 600 × 600 dpi till 600 × 400 dpi (läge för hög hastighet).
Om höghastighetsläget är valt sker den första kopieringen snabbare men kopians bild är inte lika tydlig.
Om läget för hög bildkvalitet inte väljs måste följande förhållanden uppfyllas för att scanning med 600 × 400 dpi i högsta hastighet ska bli möjlig.

- Kopieringsförhållandet måste ställas in på 100%.
- Välj inte ett specialläge som ändrar återgivningen.
- [Kopiering av kopia] ska inte aktiveras.
- Kopiera inte i svartvitt med knappen [Färg start].

###### Autom. återst. innan kop.jobb körs

Aktiverar funktionen Automatisk återställning under kopiering även om kopieringsjobbet inte är slutfört. Detta förhindrar att maskinen fastnar på grund av det ej slutförda jobbet.

## Färgjusteringar

Följande inställningar rör färg.

### Grundinställning Av Färgbalans

Om du har justerat färgbalansen för en annan funktion och har registrerat inställningarna (upp till 48) i programmet, kan du välja vilka som helst av dem och ställa in dem som standardinställningar*. Om den justerade inställningen eller färgbalansen som har önskad färgkomponent ändras, kan du använda den här metoden för att permanent återställa standardinställningen.
* De standardvärden som anges när justeringsskärmen för ”Färgbalans” för en annan funktion visas.

###### Återgå till grundinställning

De registrerade justeringsvärdena återställs till fabriksstandarden (alla färger på 8 nivåer nollställs).

### Automatisk färgkalibrering

Utför en automatisk färgkorrigering om färgerna i färgkopiorna är avstängda. Maskinen skriver ett testmönster, testmönstret scannas och färgerna korrigeras automatiskt.
Efter att du tryckt på knappen [Verkställ] och ett testmönster skrivits ut, visas ett meddelande som uppmanar dig att starta den automatiska kalibreringen. Placera testlappen på dokumentglaset enligt bilden nedan (så att den tunna linjen vid sidans kant är till vänster).

Lägg kopieringspapper (cirka fem ark) med samma storlek som testmönstret ovanpå den ilagda testutskriften, stäng den automatiska dokumentmataren och tryck på knappen [Verkställ].

- Innan du utför automatisk färgkalibrering, kontrollera för att se om registreringsjusteringen är korrekt. Om registreringsjusteringen inte är korrekt utför du en ”Registreringsjustering”
- Om färgen fortfarande är fel efter att du utfört automatisk färgkalibrering kan en färgförbättring ske om du upprepar automatisk färgkalibrering en gång till.

Tillbaka till början