# VIKNINGSENHET

## Översikt

En vikningsenhet kan användas för Z-häft, brevhäft, dragspelshäft, dubbelhäft och enkelhäft.
En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs för installation av vikningsenheten.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Nedre lucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Vikningsenhetens utmatningsfack
Vikt utmatat papper levereras till det här facket.
Placera inte tunga föremål på vikningsenheten och tryck inte ner vikningsenheten.
Tillbaka till toppen