# INNAN DU ANVÄNDER NÄTVERKSSCANNERN

## Översikt

Om du vill använda maskinen som en fax, måste du ansluta telefonlinjen och ställa in typ av telefonlinje.

### Ansluta till telefonlinjen

Sätt i kontakten i ena änden av telefonkabeln i uttaget för telefonlinjen (LINE) på maskinen såsom visas i figuren och sätt i den andra kontakten i telefonuttaget i väggen.
Var noga med att använda den anslutna telefonkabeln.

### Kontrollera att strömbrytaren är i läget ””.

Om huvudströmindikatorn lyser är strömbrytaren i läget ””. Om huvudströmindikatorn inte lyser vrider du strömbrytaren till läget ”” och trycker på knappen [STRÖMBRYTARE] på manöverpanelen.

Bryt inte strömmen om faxfunktionen ska användas, i synnerhet om mottagning eller timeröverföring ska ske på kvällen.

### Kontrollera datum och tid

Kontrollera att rätt datum och tid är inställda på maskinen.

###### För att ställa in datum och tid på maskinen:

Välj [Systeminställningar] → [Standardinställningar] → [Klockjustering] i inställningsläget.
Om alternativet [Inaktivera klockjustering] har aktiverats kan du inte ändra datum och tid. I ett sådant fall väljer du [Systeminställningar] i inställningsläget och väljer därefter [Inställningar För Drift] för att inaktivera [Inaktivera klockjustering].

### Lagra sändarens faxnummer

Lagra avsändarens namn i [Avsändarnamn] och faxnummer i [Fax Nr.]. Kom ihåg att konfigurera informationen eftersom den krävs för kommunikation.

###### För att lagra avsändarens namn och adress:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för drift] → [Eget namn och Destinationsinställning] → [Registrering av avsändardata].

### Lagra destinationsadresser för alla scanningslägen i adressboken

Allt går fortare om du lagrar adresser i adressboken innan du använder faxläget.
I följande avsnitt beskrivs hur du använder adressböckerna och lagrar adresser.

- ADRESSBOK
- LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL
- LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING
- VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR
- LAGRA GRUPPER

Tillbaka till toppen