# PROTOKOLLINSTÄLLNINGAR

## Fliken TCP/IP

För att använda maskinen på ett TCP/IP-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### IPv4-inställningar

När du använder maskinen på ett TCP/IP (IPv4)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.

###### DHCP/BOOTP

Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/BOOTP (Bootstrap Protocol). När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.
Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera ”TCP/IP”.
Om DHCP/BOOTP används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.

###### RARP

Ställ in detta alternativ för att använda RARP-protokoll.

###### IPv4-adress

Ange maskinens IP-adress.

###### Nätmask

Ange IP-nätmask.

###### Standardgateway

Ange standardgatewayadress.

### IPv6-inställningar

När du använder maskinen med ett TCP/IP (IPv6)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.

###### IPv6

Aktivera inställningen.

###### DHCPv6

Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.

###### Manuell adress/prefixlängd

Ange IP-adressen och prefixlängden (0 till 128) för maskinen.

###### Standardgateway

Ange standardgatewayadress.

- Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera ”TCP/IP” nedan.
- I en IPv6-miljö kan maskinen använda LPD- eller IPP-protokoll.

- Om DHCPv6 används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.

### Ping-Kommando

Kontrollerar om maskinen kan kommunicera med datorn i nätverket.
Ange IP-adressen för avsedd dator och tryck på knappen [Verkställ]. Ett meddelande visas som anger om datorn svarade eller inte.

## "Fliken NetWare

Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### NetWare-konfiguration

###### NetWare

För att använda maskinen på ett NetWare-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.

###### Ramtyp

Välj en ramtyp.
Inställningar: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Driftsläge

Välj ett driftsläge.
Inställningar: PSERVER, RPRINTER

###### Skrivarnamn

Ange skrivarnamn.

### PSERVER-konfiguration

###### Skrivarserverns namn

Ange skrivarserverns namn.

###### Inloggningslösenord

Ange lösenordet för inloggning.
Markera [Ändra lösenord] med för att ändra lösenordet.

###### Kontrollera intervall

Ange intervall för jobbkontroll.

###### Bindery-läge

Ställ in detta alternativ för att använda Bindery-läget.

###### Filservernamn 1 till 8

Ange ett filservernamn.

###### NDS-träd

Ange namn för NDS-träd.

###### NDS-kontext

Ange kontext för NDS.

### RPRINTER-konfiguration

###### Skrivarservernamn 1 till 8

Ange skrivarserverns namn.

###### Tidsgräns för jobb

Ange en tidsgräns för jobb.

## Fliken EtherTalk

Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### EtherTalk-inställningar

###### EtherTalk

För att använda maskinen med ett EtherTalk-nätverk måste denna inställning vara aktiverad.

###### Zonnamn

Ange ett zonnamn.

###### Skrivarnamn

Ange skrivarnamn.

## Fliken NetBIOS

Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### NetBIOS-konfiguration

###### NBT/WINS

Du måste ha den här inställningen aktiverad för att kunna använda maskinen på ett NetBIOS-nätverk.
Tillbaka till början