# UPPRINGNING FÖR F-KODSSÄNDNING

## Översikt

När du använder F-kodssändning, ska du ringa upp med den andra maskinens faxnummer och F-kod (består av deladress och kodnummer). Kontrollera först att F-koden (deladress och kodnummer) har ställts in i faxminnesboxen på den andra maskinen. För att underlätta för dig bör du också registrera F-koden (deladress och kodnummer ) för uppringning med en knapp och gruppnummer.

###### Uppringningsfunktioner på den här maskinen

När du använder någon av F-kodsändningsfunktionerna, ska du ringa upp den andra maskinens linjenummer.

- Konfidentiell överföring med F-kod
- Pollingmottagning med F-kod
- Begärd reläsändning med F-kod

###### Uppringningsfunktioner på den andra maskinen

När din maskin rings upp från den andra maskinen används följande F-kodssändningsfunktioner.

- Konfidentiell mottagning med F-kod
- Pollingminne för F-kod
- Relägruppsändning med F-kod

Om kodnummer inte har ställts in på destinationsmaskinen, kan du ringa upp linjenumret utan kodnummer.
Du kan inte använda F-kodssändning deladress och kodnummer) under uppringning med högtalare.

###### Gör så här för att registrera eller ändra direktvalsnummer eller gruppnummer.

Gå till inställningsläget och välj [Adressbok].
Tillbaka till toppen