# VERIFIERINGSSTÄMPELKASSETT

## Översikt

När verifieringsstämpeln har blivit svag måste du byta ut verifieringsstämpelkassetten.
Om en stämpelenhet (AR-SU1) har installerats på den automatiska dokumentmataren ska ”Verifieringsstämpelkassett AR-SV1 (2 st. ingår)”. bytas ut.

## Drift

1. #### Öppna den automatiska dokumentmataren.

2. #### Ta bort bakplattan från den automatiska dokumentmataren.

   Ta bort plattan försiktigt. Lägg den borttagna plattan med den sida som tidigare pekade uppåt på dokumentglaset.

3. #### Fatta tag om fliken på stämpelenheten och dra ut enheten.

4. #### Ta ur verifieringsstämpelkassetten (A).

5. #### Installera en ny verifieringsstämpelkassett.

6. #### Skjut tillbaka verifieringsstämpelenheten.

   Skjut in stämpelenheten tills du hör ett klick.

7. #### Passa in bakplattans vänstra hörn med dokumentglasets vänstra bakre hörn (vid märkets spets).

8. #### Stäng den automatiska dokumentmataren.

   Bakplattan på dokumentglaset är fäst på en automatiska dokumentmataren.

9. #### Kontrollera att bakplattan är korrekt fastsatt på den automatiska dokumentmataren och stäng därefter den automatiska dokumentmataren.

   Om bakplattan inte har satts fast korrekt, ska du ta bort bakplattan och sedan fästa den ordentligt igen.

Tillbaka till toppen