# SKICKA BÅDA SIDOR AV ETT KORT SOM EN ENDA SIDA (ID-KORT KOPIERING)

## Översikt

Skicka fram- och baksidan av ett kort som en enda sida, utan att du behöver skicka var sida för sig.

Placera originalet på dokumentglaset.

- Om originalformatet är större än sändningsformatet så leder det till sändningsfel. Kontrollera originalformatet en gång till och ange det igen.
- Förhållandet kan inte anges och det går inte att välja ”Inställning för Rotation Vid Sändning”.
- Den här funktionen kan inte användas i läget för direktöverföring eller när du använder högtalaren för att ringa.

## Drift

1. #### Lägg originalet med framsidan nedåt på dokumentglaset

   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Id-kort kop.].

4. #### Tryck på knappen [På] och ange originalformatet

   Tryck på de områden som visar originalets bredd respektive höjd och ange formaten med sifferknapparna.
   Eller tryck på och ange storleken.
   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   - Om du markerar kryssrutan [Anpassa till sändn.storlek] med förstoras eller förminskas originalet i den mån som passar originalformatet.
   - När Id-kortkopiering har valts trycker du på knappen [Original] i startfönstret för att ändra originalets scannings- eller sändningsstorlek. I detta fall visas skärmen i det här steget när du trycker på knappen för scanningsstorlek. Mer information om hur du ställer in sändningsstorleken finns i ”ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD”.
   - Tryck på knappen [Återställ storlek] om du vill ångra angivna storleksinställningar.

   ###### Så här ångrar du inställningarna för Id-kortkopiering:

   Tryck på knappen [Av].

5. #### Tryck på knappen [Start] och scanna framsidan

   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

6. #### Lägg ett kort med framsidan uppåt på dokumentglaset och tryck på knappen [Start] för att scanna baksidan

   - Innan baksidan av kortet scannas trycker du på knappen [Funktionsgranskning] på pekpanelen för att ändra exponering.
   - När du har kontrollerat resultatet med hjälp av knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild. Nu behöver du inte utföra steg 7.

7. #### Tryck på knappen [Lässlut]

   En ljudsignal talar om att överföringen är utförd.
   Om du även vill scanna kortets framsida kan du trycka på knappen [Funktionsgranskning] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek.

Tillbaka till toppen