# BYTA UTMATNINGSDESTINATION

Ange destination för utmatningskopior.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Utmatning].

2. #### Tryck på knappen [Förskjutningsfack].

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Om det inte finns någon efterbehandlare eller efterbehandlare med sadelhäftning installerad kan du välja knappen [Mittfack].
   - Om en efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad kan du välja [Förskjutningsfack] eller [Mellanfack].
   - När handinmatningsfacket är installerat kan du välja [Höger fack].
   Det högra facket är inte tillgängligt om förskjutning, häftningssortering, sadelhäftning, vikning eller hålslag har specificerats.

Tillbaka till toppen