# IEEE802.1X-INSTÄLLNING

Använd IEEE802.1X-autentisering om du bara vill att autentiserade enheter ska använda nätverket samt skydda det mot obehörig användning.
IEEE802.1X-protokollet definierar portbaserad autentisering för både trådlösa och kabelanslutna nätverk.
Du kan aktivera eller inaktivera IEEE802.1X-autentisering med den här inställningen. Detaljerad information kan specificeras för IEEE802.1X. i inställningsläget (webbversionen).
Beroende på webbsidsinställningarna kan eventuellt ingen anslutning upprättas till maskinen eller också tillåter inställningarna eventuellt inte utskrifter, scanning eller visning av Inställningsläge (webbversion). Om så är fallet inaktiverar du IEEE802.1X-inställningarna på maskinen och bekräftar dem på nytt.
Tillbaka till början