# VÄLJA NÄTVERKSSCANNERLÄGE

Du väljer nätverksscannerläge på hemskärmen eller i valfritt funktionsläge på följande sätt:

## Drift

### Ändra lägen från hemskärmen

1. #### Tryck på ikonen som motsvarar nätverksscannerläget

   Tryck på antingen [E-post], [FTP/skrivbord], [Nätverksmapp] eller [Internetfax].
   Startskärmen för valt läge visas.

### Ändra läge

1. #### Tryck på lägesskärmen

2. #### Tryck på [Sänd bild]

   Faxlägesskärmen visas som standard.

   ###### Ställ in vilken skärm som visas först genom att trycka på knappen [Sänd bild] på lägesskärmen:

   Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [Standardinställning För Visning].

3. #### Tryck på ikonen och därefter på [E-post], [FTP/skrivbord], [Nätverksmapp] eller [Internetfax]

   Startskärmen för valt läge visas.

Tillbaka till början