# POLLINGMOTTAGNING MED F-KOD

## Översikt

Du kan polla en annan maskin och ta emot ett original från F-kod faxminnesboxen (minnespolling) på den maskinen. Du måste ange F-koden (som besår av deladressen och kodnumret) för det original som lagras på den andra maskinen.

- Kontrollera först att F-koden (deladress och kodnummer) har ställts in i F-kod faxminnesboxen på den andra maskinen.
- Kommunikationen debiteras på din maskin.
- Du kan använda pollingmottagning med F-kod tillsammans med timeröverföring vid behov. Endast en pollingmottagning med timer kan ställas in.
  - ANGE KOMMUNIKATIONSTID

- Du kan inte polla flera destinationer (seriepolling) för dokumentmottagning.
- Lägg inget original på maskinen när du använder F-kod pollingmottagningen.
- Du kan inte registrera pollingmottagning med F-kod i favoriter.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och sedan på knappen [Polling]

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   ###### För att ångra pollinginställningen:

   Tryck på knappen [Polling] för att ta bort markeringen.

2. #### Ange destinationens faxnummer

   1. (1) Ange destinationens linjenummer med sifferknapparna.
   2. (2) Tryck på knappen [Deladress].
      Symbol ”/” anges.
   3. (3) Ange deladress med sifferknapparna.
   4. (4) Tryck på knappen [Kodnummer].
      Symbol ”/” anges.
   5. (5) Ange kodnummer med sifferknapparna.
   - Om deladressen och kodnumret redan har registrerats kan du välja en direktvalsknapp också.
   - Om kodnumret har utelämnats för destinationsmaskinens faxminnesbox, kan du hoppa över steg (4) och (5).

3. #### Tryck på knappen [Start]

   När kommunikationen har etablerats till den andra maskinen tas dokumentet emot.

Tillbaka till början