# PAPPERETS RIKTNING VID PÅFYLLNING

## Översikt

När funktionerna för häftning, hålslagning eller pappersvikning används måste originalen placeras som på bilderna nedan för att det ska gå att häfta eller håla papperet på rätt plats.

### Häftning

Pekpanelsknapp | Papperets riktning vid påfyllning | Resultat
--- | --- | ---

- För att funktionen för häftning ska kunna användas måste en efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) vara installerad.
- För sadelhäftningsfunktionen ska kunna användas måste en efterbehandlare med sadelhäftning (stor sorterare) vara installerad.

### Vikning

Pekpanelsknapp | Orientering | Resultat
--- | --- | ---

- En vikningsenhet måste vara installerad för att andra pappersvikningsfunktioner än sadelvikning ska kunna användas.
- För sadelvikningsfunktionen ska kunna användas måste en efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) vara installerad.

### Hålslagning

Pekpanelsknapp | Orientering | Resultat
--- | --- | ---

- Du måste ha en hålslagningsmodul för att kunna använda hålslagning.
- Bilden av pekpanelsknappen är ett exempel. Hur knappen ser ut beror på den installerade hålslagningsmodulen.

Tillbaka till början