# INSIDA

I det här avsnittet beskrivs maskinens inre delars respektive namn och funktion.
Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Tonerkassett
Den här kassetten innehåller toner. När en kassett får slut på toner ska den ersättas med en ny kassett.
-TONERKASSETT
×
Fixeringsenhet
Här används värme för att fixera den överförda bilden på papperet.
Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig så att du inte bränner dig när du tar bort papper som fastnat.
×
Överföringsband
Bandet flyttar den bild som har formats med toner från den fotokonduktiva enheten och överför bilden till pappret.
Vidrör eller skada inte överföringsbandet.
Du riskerar att förstöra bilden.
×
Lucka til pappersvändningsenhet
Använd den här enheten för att vända papper vid dubbelsidig utskrift. Öppna luckan för att ta bort papper som har matats ut fel.
×
Huvudströmbrytare
Använd den här strömbrytaren för att sätta på strömmen till maskinen.
När du använder fax- eller Internetfaxfunktionen ska strömbrytaren alltid vara i läge ””.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
Behållare för överflödig toner
Den här behållaren samlar upp toner som blir över efter utskrift.
-BEHÅLLARE FÖR ÖVERSKOTTSTONER
En servicetekniker samlar in gamla behållare för överskottstoner.
Tillbaka till början