# EFTERBEHANDLARE (100-ARKS HÄFTNING)

## Översikt

Här ingår förskjutningsfunktionen som matar ut pappret och sorterar det i uppsättningar och häftningssorteringsfunktionen som häftar varje uppsättning av utskrifter.
Om du installerar en hålslagningsmodul (tillval) kan du slå hål i utskrifterna.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Utmatningsfack
Häftat och avskiljt material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" och 8-1/2" × 13").
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.

- Placera inte tunga föremål på efterbehandlaren (100-arks häftning) och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En efterbehandlare (100-arks häftning) kan inte vara installerad samtidigt som en efterbehandlare med sadelhäftning.

### Tillbehör

Till efterbehandlaren (100-arks häftning) behövs följande häftklammerkassett:
Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett × tre kassetter) MX-SCX2

### Byta ut kassetten

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Kläm ihop häftklammerbehållarens gröna delar och dra upp, och därefter ut, behållaren.

3. #### Byt ut den tomma häftklammerkassetten.

   Häftklammerkassetten kan inte tas bort om det finns häftklamrar kvar i den.

4. #### Sätt in en ny häftklammerkassett i häftklammerbehållaren.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

5. #### Installera en häftklammerbehållare.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

6. #### Stäng framluckan.

   Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.

### Slänga häftningsspill

När en efterbehandlare används för häftning bildas häftningsspill.
Häftningsspillet samlas upp i lådan för häftningsspill.
Följ instruktionerna nedan för att slänga häftningsspillet.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Ta tag i fliken på lådan till häftningsspillet, dra försiktigt ut lådan och släng häftningsspillet.

   - Stick inte in fingrarna i lådan för häftningsspillet. Du kan sticka dig på häftklamrarna och skada fingrarna.
   - Släng inte häftningsspillet i en plastpåse. Häftklamrarna kan göra hål på påsen.

3. #### Sätt tillbaka lådan för häftningsspill.

   Se till att lådan för häftningsspill sitter korrekt.

4. #### Stäng framluckan.

Tillbaka till början