# BYTA UTMATNINGSDESTINATION

Ange destination för utmatningskopior.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Utmatning]

2. Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Om en efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad kan du välja [Förskjutningsfack] eller [Mellanfack].
   - När handinmatningsfacket är installerat kan du välja [Höger fack].
   - Om en efterbehandlare (50-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) är installerad kan du välja [Förskjutningsfack] eller [Mellanfack].
   - Om den stora sorteraren har installerats ska du klicka trycka på knappen [Övre Fack] eller [Sorterarkassett ].

Tillbaka till början