# SADELHÄFTNING FÖR SORTERADE KOPIOR

## Översikt

Den här funktionen häftar varje uppsättning av kopiorna på två ställen mitt på pappret, viker dem på mitten och matar ut dem. Vid sadelvikning trimmas ett sidofall vilket ger en fin utskriftsbild.

- Du kan visa häftningspositioner i ”VISA FÖRHANDSGRANSKNING FÖR KOPIERING”.
- Du måste ha en sadelefterbehandlare för att kunna använda sadelhäftningsfunktionen.
- Trimmerfunktionen är tillgänglig när en trimmerenhet har installerats på maskinen.

## Drift

### Sadelhäftning

1. #### Tryck på knappen [Utmatning]

2. #### Tryck på fliken [Häfta], och tryck på knappen [sadelhäftning]

3. #### Tryck på knappen [Vänster bindning] eller [Höger bindning] för att välja ett original och konfigurera inställningarna för försättsbladet.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   Om antalet scannade original överskrider gränsen för häftade ark visas ett meddelande. Tryck på knappen [Dela], [Fortsätt] eller [Avbryt].
   [Dela]: Delar sidorna i uppsättningar som kan häftas och sorterar dem. Du kan inte använda den här funktionen om inställningarna för omslag har valts.
   [Fortsätt]: Fortsätter att sortera utan att häfta.
   [Avbryt]: Avbryter inställningen för häftningssortering.

   ###### Så här ångrar du sadelhäftningen:

   Tryck på knappen [Av].

### Triminställning

1. #### När Sadelhäftning är valt ska du trycka på knappen [Triminställning]

2. #### Tryck på knappen [På] och ange trimningsbredden

   Tryck på det numeriska visningsfältet för trimningsbredden och ange det acceptabla intervallet med nummerknapparna. Du kan också trycka på .
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du trimställningen:

   Tryck på knappen [Av].

Tillbaka till början