# KOPIERA GENOM ATT BYTA PLATS PÅ SVART OCH VITT (S/V OMVÄNT)

## Översikt

Den här funktionen används för att byta plats på svart och vitt i en kopia och på så sätt skapa en negativ bild. Det bidrar till att minska tonerförbrukningen vid kopiering av original med stora svarta områden.

- Du måste ange S/V Omvänt innan du kan scanna originalet.
- När den här funktionen väljs växlar inställningen ”Original-Bildtyp” för exponeringsjustering automatiskt till ”Text”.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [S/V Omvänt]

   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du inställningen S/V omvänt:

   Tryck på knappen [S/V Omvänt] för att ta bort markeringen.

2. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

3. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början