# KOPIERA PÅ FLIKAR PÅ REGISTERPAPPER (FLIKKOPIERING)

## Översikt

Med den här funktionen kan du kopiera på flikar på registerpapper.
Förbered lämpliga original för flikrubriker.

### Positionerna för att placera originalen och flikpappret

Nedan visas hur du ska lägga i flikpapper för höger bindning eller vänster bindning.
Förutom metoderna som visas nedan kan registerpapper också läggas i storkassetterna. Mer information finns i "STORKASSETTER".

###### Flik för vänster bindning

Original | STÄLLA IN ORIGINAL | Fylla på registerpapper
--- | --- | ---
|  | Handinmatningsfack (på maskinen) Kassett 4 Handinmatningsfack (på storkassetter)

###### Flik för höger bindning

Original | STÄLLA IN ORIGINAL | Fylla på registerpapper
--- | --- | ---
|  | Handinmatningsfack (på maskinen) Kassett 4 Handinmatningsfack (på storkassetter)

Du måste ange flikkopiering innan du kan scanna originalet.

###### Så här ändrar du standardbildens förskjutningsbredd för flikkopiering:

I ”Inställningsläge (administratör)” väljer du [Systeminställningar] → [Inställningar För Kopieringsfunktion] (flik) → [Inställningar För Kopieringsfunktion] → [Initialinställning För Flikkopiering].
Bildens standardförskjutningsbredd kan ställas in från 0 mm till 20 mm (0" till 5/8"). Fabriksinställningen är 10 mm (1/2").

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Flikkopiering].

2. #### Tryck på knappen [På]

3. #### Ställ in en bildförskjutningsbredd (flikbredd)

   Tryck på det numeriska visningsfältet och ange bildförskjutningsbredden med hjälp av sifferknapparna.
   Eller så trycker du på för att ange bildförskjutningsbredden.
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Så här ångrar du inställningen för flikkopiering:

   Tryck på knappen [Av].

4. #### Fyll på registerpapper

   Bredden på registerpappret kan uppgå till så mycket som A4 (210 mm) plus 20 mm (eller 8–1/2" × 11"-papper (8–1/2") plus 5/8").

5. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

6. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

7. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början