# SÄNDA ETT FAX I INTERNETFAXLÄGE

## Översikt

Sänder ett fax i Internetfaxläge. Proceduren kan även användas för en direktsändning genom direkt SMTP.

- Om minnet blir fullt när originalen scannas visas ett meddelande samtidigt som scanningen avbryts.
- Den angivna texten kan läggas till automatiskt efter meddelandetexten i ett e-postmeddelande som sidfot för e-post.

Om en standardadress har konfigurerats i inställningsläget (administratör) → [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scanningsinställningar] → [Standardadress] → [Inställning för standardadress], går det varken att ändra läge eller ändra/lägga till en destination.
Du övergår till Internetfaxläge genom att trycka på knappen [Avbryt] på pekpanelen och följa överföringsproceduren.

- ###### Så här ställer du in informationen för en sidfot för e-post:

- Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Applikationsinställningar] → [Inställningar för nätverksscanner] → [Administrationsinställningar] → [Sidfotsregistrering]. Mata in upp till 900 tecken. (Den tillagda texten omfattas inte av maximalt antal tillåtna tecken i e-postmeddelandet.)

- ###### Så här anger du om en sidfot ska läggas till e-posten eller inte:

- Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Applikationsinställningar] → [Inställningar för nätverksscanner] → [Administrationsinställningar] → [Lägg automatiskt till sidfot i e-postens meddelandetext].

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS
   A4-, B5R- och A5R-original (8-1/2" × 11" och 5-1/2" × 8-1/2R) roteras 90 grader och skickas med orienteringarna A4R, B5 respektive A5 (8-1/2" × 11"R och 5-1/2" × 8-1/2).
   (Rotation vid sändning är ej tillgängligt för original i A4R-, B5- och A5-storlek (8-1/2" × 11"R och 5-1/2" × 8-1/2").)

   Lägg i A5-original (5-1/2" × 8-1/2") stående (vertikalt).
   Fel format identifieras om original läggs i liggande (horisontellt).
   Ange originalstorleken manuellt för original i A5R-storlek (5-1/2" × 8-1/2"R).
   - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   Ikonen visas på direktvalsknappar där Internetfaxadresser har lagrats.
   Om du vill ändra [Ämne], [Filnamn] eller [Meddelandetext], trycker du på knappen [Övrigt] och [Sändinställningar] och på respektive inmatningsfält.
   - ÄNDRA ÄMNE, FILNAMN OCH MEDDELANDETEXT

3. #### Tryck på knappen [Original] och den knapp för ”Bildorientering” som har samma orientering som originalbilden.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Du kan ändra exponering, upplösning, filformat, färgläge och andra inställningar. Se följande.
   - - SCANNA BÅDA SIDOR PÅ ETT ORIGINAL AUTOMATISKT
     - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT
     - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN
     - ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD
     - ANGE SCANNINGSEXPONERING OCH ORIGINALBILDSTYP
     - ANGE SCANNINGSUPPLÖSNING
     - I SCANNINGS- OCH DATAINMATNINGSLÄGENA
     - INTERNETFAXLÄGE
     - ÄNDRA FÄRGLÄGESINSTÄLLNING
   - Genom att trycka på knappen [Övrigt] kan du konfigurera olika funktioner som t.ex. att sända två originalsidor som ett ark eller sända originalsidor i olika format.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   - Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder faxet. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   - När alla original har scannats visas ”Arbetet lagrat.” tillsammans med ett jobbhanteringsnummer. Numret, som är registrerat i transaktionsrapporten och aktivitetsrapporten för bildsändning, kan användas för kontroll av faxjobb.
   - - SKRIVA UT AKTIVITETSRAPPORTER FÖR BILDSÄNDNING
   - Tryck på knappen [Funkt.gransk.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas.
     Om ”Multibild” eller ”Id-Kort Kopiering” väljs under Övrigt kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

Tillbaka till början