# SKICKA DATA MEDAN UTSKRIFT PÅGÅR

## Översikt

Med den här funktionen kan du skicka data som skapats i ett annat program till adresser som har lagrats i maskinen samtidigt som data skrivs ut på maskinen.
Det innebär att du kan genomföra två processer – utskrift och överföring – med en och samma åtgärd.

Lagra adresser i en adressbok och förbered varje överföringsfunktion i förväg. Mer information om hur du lagrar adresser i en adressbok finns i ”LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL”, ”LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING”, eller ”VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR”.

- Denna funktion är tillgänglig i Windows.
- Funktionen kan användas med skrivardrivrutinen PCL6.
- När [Systeminställningar] → [Skrivarinställningar] → [Standardinställningar] → [Inaktivera sändning under utskrift] i ”Inställningsläge (administratör)” har valts kan data inte sändas och skrivas ut samtidigt.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Jobbhantering] och klicka på knappen [Skriv ut och skicka]

2. #### Markera kryssrutan [Skriv ut och skicka] ()

3. #### Klicka på knappen [Hämta adressbok]

4. #### Välj en destinationsadress ur listan ”Adressbok” och klicka på knappen [Lägg till]

   - Om du vill skicka data till alla adresser klickar du på knappen [Lägg till alla].
   - Om du vill ta bort en adress från listan ”Destination” väljer du adressen och trycker på knappen [Ta bort]. Om du vill ta bort alla adresser klickar du på knappen [Ta bort alla].
   - Upp till 50 destinationer kan anges.
   - Inställningarna för skrivardrivrutinen tillämpas på överföringsinställningarna. Om till exempel A4 har valts för skrivardrivrutinens pappersformat, skickas data i A4-format oavsett inställningarna för denna maskin.

Tillbaka till början