# F-KODSSÄNDNING

## Översikt

Med den här funktionen kan maskinen kommunicera med en annan maskin som också stöder F-koder.
Utbyte av konfidentiella dokument (konfidentiell kommunikation), hämtning (polling) och distribution (minnespolling) av information, distribution av information till flera destinationer (relägruppsändning) kan utföras med andra maskiner som kan använda F-kodssändning. En F-kod* anges för varje sändning, vilket ger en hög säkerhetsnivå.

- En F-kod består av en deladress och ett kodnummer, och den får inte innehålla fler än 20 siffror.
- ITU-T är en organisation inom Förenta Nationerna som fastställer kommunikationsstandarder. Det är en avdelning inom International Telecommunication Union (ITU) som samordnar globala telekommunikationsnätverk och –tjänster.

* F-kod är en sändningsfunktion baserad på ITU-T:s G3-standard.

### Hur F-koder fungerar

Ett fax som överförs med en F-kod tas emot av den faxminnesbox för F-kod i den mottagande maskinen som anges av F-koden (deladress och kodnummer). Om F-koden inte stämmer överens mellan avsändaren och mottagaren, tas faxet inte emot.
Produkter från andra tillverkare kanske använder andra beteckningar för ”deladress” och ”kodnummer”. Om du behöver kontakta användaren av den andra maskinen angående deladresser och kodnummer kan du hänvisa till beteckningarna som används i ITU-T i tabellen nedan.

Maskinen | ITU-T
--- | ---
| Minnespollingbox för F-kod | Konfidentiell box för F-kod | Relägruppsändningsfunktion med F-kod
Deladress | SEP | SUB | SUB
Kodnummer | PWD | SID | SID

Tillbaka till början