# TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

Om en trådlös LAN USB-adapter är ansluten till maskinen, får den åtkomst till ett nätverk med ett trådlöst LAN. Genom att klicka på [Skicka] lagras inställningarna.
Om du vill konfigurera trådlösa inställningar, måste en trådlös LAN USB-adapter installeras.

### Trådlösa inställningar

Används för att aktivera eller inaktivera trådlöst LAN och visa status på trådlöst LAN.

###### Ändra anslutningstyp

Växlar mellan trådlöst och trådbundet.

###### Aktuell inställning

Visar inställningar, t.ex. SSID för ett trådlöst LAN och säkerhetstyp. Om trådlöst LAN är inaktiverat visas "--".

###### Aktuellt trådlöst status

Detta visar mottagningsnivåer (max 100) för det trådlösa LAN och IP-adresser.

###### Visa skärmen med inställningar för trådlös anslutning

Klicka på knappen [Inställningar].
På skärmen med inställningar för trådlös anslutning kan du konfigurera SSID för ett trådlöst LAN, Säkerhetstyp, Krypy. och säkerhetsnyckel.

###### Initiera trådlösa inställningar

Klicka på knappen [Initiera]
Inställningarna för SSID, Säkerhetstyp, Krypt. och säkerhetsnyckel initieras.

### Skärm för inställning av trådlös anslutning

Konfigurera SSID för ett trådlöst LAN, Säkerhetstyp, Krypt. och säkerhetsnyckel.
Genom att klicka på [Skicka] lagras inställningarna.

###### SSID

Ange ett SSID upp till 32 tecken.

###### Säkerhetstyp

Välj en säkerhetstyp.

###### Krypt.

Välj en typ av kryptering.

###### Säkerhetsnyckel

Ange en säkerhetsnyckel.

Säkerhetstyp | Säkerhetsnyckel
--- | ---
WEP 64bit | 5 tecken eller 10-siffrigt hexadecimalt tal
WEP 128bit | 13 tecken eller 26-siffrigt hexadecimalt tal
WAP/WAP2 | 8 till 63 tecken eller 64-siffrigt hexadecimalt tal

###### Visa säkerhetsnyckel

Om den är inställd på ON, visas säkerhetsnyckeln.
Tillbaka till början