# KONTROLLERA FAX SOM TAGITS EMOT MED KONFIDENTIELL F-KOD

## Översikt

När ett fax med konfidentiell F-kod tas emot lagras faxet i faxminnesboxen som skyddas med F-koden. Du måste ange kodnumret för utskriften för att läsa det mottagna faxet.

- Konfidentiella fax får automatiskt förtur i utskriftskön.
- Faxet raderas automatiskt från faxminnesboxen efter utskrift.

###### Om du inte kommer ihåg kodnumret för utskrift:

Du kan inte kontrollera kodnumret för utskrift på den här maskinen. Var noga med att inte glömma kodnumret. Om du glömmer eller behöver bekräfta kodnumret ska du kontakta en återförsäljare eller auktoriserade servicerepresentant.

###### För att automatiskt skriva ut en översiktsrapport då ett fax med konfidentiell F-kod tas emot:

Välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Inställning För Utskrift Av Transaktionsrapport] → [Konfidentiell mottagning] i ”Inställningsläge (administratör)”.

## Drift

1. #### Maskinen ringer och faxet tas emot.

   En ljudsignal talar om att mottagningen är utförd.

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Faxminnesbox]

3. #### Tryck på fliken [Konfidentiell].

4. #### Tryck på knappen för den faxminnesbox som innehåller det konfidentiella faxet.

   visas på knapparna för de faxminnesboxar som har tagit emot fax. Knapparna för minnesboxar som inte har tagit emot fax är nedtonade och det går inte att trycka på dem.

5. #### Ange kodnumret för utskrift med sifferknapparna.

   För varje siffra som anges ändras ”-” till ”*”.

   Var noga med att mata in rätt kodnummer för utskrift. Om du gör ett misstag visas ett meddelande och du återgår till startskärmen. Om du trycker på knappen [Ångra] kommer du tillbaka till steg 4.

6. #### Tryck på knappen för de mottagna data som du vill kontrollera och tryck på [Kontrollera bild] på åtgärdspanelen.

   Bilden av mottagna data visas.
   Tryck på knappen [Skriv ut] för att skriva ut dokumentet.

Tillbaka till början