# FACK 1/2

## Översikt

Du kan fylla på upp till 1 200 ark A4-papper (8-1/2" × 11") i fack 1.
Du kan fylla på upp till 800 ark A4-papper (8-1/2" × 11") i fack 2.
Om du fyller på papper av en annan storlek än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget. En felaktig inställning kan resultera i att det inte går att skriva ut, att utskrifterna görs på papper av fel storlek eller typ eller att papperet fastnar.

###### Så här kontrollerar du papperets typ och storlek:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Lägg inte tunga föremål på kassetten och pressa inte ned den.

## Drift

### Fylla på papper

1. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.
   Håll i handtaget tills spärren släpper.

2. #### Lyft matarcylindern och lägg pappret i kassetten.

   Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Pappersbunten får inte vara högre än indikeringslinjen (max. 1 200 ark i fack 1 eller max. 800 ark i fack 2).
   Lufta pappersbunten ordentligt innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

3. #### Sänk matarcylindern och för försiktigt in papperskassetten helt i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.

### Ändra pappersformat

1. #### Ta loss pappersformatsguiden.

   Tryck ned botten av facket hela vägen ned, håll ned haken längst ner på pappersformatsguiden och dra pappersformatsguiden något uppåt.

   Lyft upp pappersguiden innan du ändrar pappersformat för fack 2.

2. #### Sätt tillbaka pappersformatsguiden och det transparenta arket korrekt för det pappersformat som ska användas.

   ###### (1) Justera nedersidan av pappersformatsguiden efter rätt öppning i botten på facket.

   Justera pappersformatsguiden efter öppningen för det pappersformat som ska användas (anges av pappersformatsmarkeringen).

   ###### (2) Justera hålen längst upp på pappersformatsguiden efter piggarna som säkrar pappersformatsguiden.

   Justera efter hålen för det pappersformat som ska användas (anges av pappersformatsmarkeringen).

   ###### (3) Tryck in pappersguiden så att den klickar på plats.

   Tryck in pappersformatsguiden tills haken längst ned låses på plats. (När haken låses fast hörs ett klickljud.) Flytta pappersformatsguiden något för att kontrollera att den har klickat på plats.

   - När du sätter fast pappersstorleksguiden ska du placera det transparenta arket i direkt kontakt med botten på facket i korrekt läge enligt bilden.
   - Öppningen eller hålet med markeringen ”LT” är för storleken 8-1/2" x 11".
   När du sätter fast pappersformatsguiden ska du kontrollera att den övre och den nedre sidan av guiden är inställda på samma pappersformat. Om den övre och den nedre sidan på pappersformatsguiden inte är inställda på samma pappersformat leder det till att papperet matas in snett eller fastnar.

3. #### Gör om steg 1 till 2 för att anpassa pappersformatsguiden på andra sidan efter det pappersformat som ska användas.

   Se till att du anpassar pappersformatsguiden på andra sidan till samma format som den närmaste pappersformatsguiden.
   När du tar loss och sätter tillbaka pappersformatsguiden ska se till att inte vidröra maskinens framsida.

   Om styrskenorna har olika inställning, kan det leda till att papperet matas in snett eller fastnar.

4. #### Ställ in pappersformatet och papperstypen

   Välj pappersformat i [Systeminställningar] i inställningsläget → [Papperskassett Inställningar].
   Om fel pappersformat är inställt, fungerar inte funktionen för automatiskt pappersval korrekt. Utskriften kan då hamna på fel sida eller på fel papperstyp, eller också kan pappret fastna.

Tillbaka till början