# ÖKA MARGINALERNA FÖR KOPIERING (MARGINALFÖRSKJUTNING)

## Översikt

Den här funktionen flyttar bilden åt höger, vänster eller nedåt så att marginalen justeras.
Det här är användbart när du vill binda kopiorna i marginalen eller förvara dem i en pärm.

Utan Marginalförskjutning | Med Marginalförskjutning
--- | ---

###### Häftpositioner

Marginalförskjutning och rotation vid kopiering kan inte kombineras.

###### Så här ändrar du standardinställningen för marginalförskjutning:

I ”Inställningsläge (administratör)” väljer du [Systeminställningar] → [Inställningar För Kopieringsfunktion] (flik) → [Inställningar För Kopieringsfunktion] → [Grundinställning för Marginalförskjutning].

## Drift

1. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knapparna [Övrigt] och [Marginalförskjutning]

3. #### Tryck på den riktning du vill flytta bilden i.

4. #### Ställer in marginalförskjutningens bredd.

   Tryck på det numeriska visningsfältet på fram- eller baksidan och ange marginalområdet med hjälp av sifferknapparna. Du kan också trycka på knappen för att ange området.
   Om du ställer in kryssrutan [Justera andra sidvärde till första.] som så kan du ställa in fram- och baksidan tillsammans.
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Så här ångrar du inställningen av marginalförskjutning:

   Tryck på knappen [Av].

5. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början