# ANVÄNDA DOKUMENTGLASET TILL ATT SÄNDA FAX I DIREKTSÄND-LÄGE

## Översikt

Att skicka ett scannat original utan att spara det i maskinens minne kallas ”Direktsänd”.
I det här avsnittet beskrivs hur du scannar originalet på dokumentglaset och skickar data direkt.
När du skickar ett fax via dokumentglaset i direktöverföringsläget kan du endast överföra en sida i taget.

- Följande funktioner kan inte användas med direktöverföring:
  Timeröverföring, 2 i 1, Id-Kort Kopiering, Arbets- Uppbyggnad, Minnespolling, Originalantal, Fil, Snabbfil, Brevlåda, Bokdelning, Polling, Dubbelsidig scanning, Global Adressökning.
- Återsändning kommer inte att utföras när en direktsändning inte kan göras p.g.a. kommunikationsfel eller annan orsak.
- I läget direktöverföring kan du inte använda knappen [Förhandsgranska].

## Drift

1. #### Placera original på dokumentglaset

   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Skicka direkt] på åtgärdspanelen

3. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   - Endast en destination kan anges. En direktvalsknapp där flera destinationer lagras kan inte användas.
   - Destinationen kan inte hämtas från en global adressbok.

4. #### Tryck på knappen [Start]

   När linjen har anslutits till destinationen påbörjas scanningen av originalet.
   Om en faxöverföring redan pågår när direktöverföringen matas in kommer direktöverföringen att vänta tills den första överföringen är klar. Direktöverföringen startar när den första överföringen är klar.
   När en direktöverföring väntar, kan du bara kontrollera jobbstatusen.
   - JOBBSTATUSDISPLAY

   ###### Så här ångrar du scanningen av originalet:

   Tryck på knappen [Avbryt scanning].

Tillbaka till början