# ANVÄNDA DOKUMENTGLASET FÖR ATT SÄNDA FAX I MINNESSÄND-LÄGE

## Översikt

Att lagra scannade original i maskinens minne innan de överförs kallas ”Minnessänd”.
I det här avsnittet beskrivs hur du scannar originalet på dokumentglaset och skickar data med minnesöverföringsfunktionen.

- Om ett faxjobb pågår när överföringen utförs skickas faxet när det pågående jobbet har avslutats.
- Om minnet blir fullt medan originalen skannas visas ett meddelande och överföringen avbryts.

## Drift

1. #### Placera original på dokumentglaset

   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Upprepa stegen om att placera och scanna originalet när du ska faxa ett original som har flera sidor.
   Tryck vid behov på knappen [Funkt.gransk.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om ”2 i 1” eller ”Id-Kort Kopiering” väljs i Övrigt kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

4. #### Tryck på knappen [Lässlut]

   Ett pip hörs.
   Öppna den automatiska dokumentmataren och ta bort originalet.

   När scanningen har avslutats visas meddelandet ”Jobb lagrat” och jobbkontrollnumret. Numret, som är registrerat i transaktionsrapporten och aktivitetsrapporten för bildsändning, kan användas för kontroll av faxjobb.
   - SKRIVA UT AKTIVITETSRAPPORTER FÖR BILDSÄNDNING

   ###### För att avbryta överföringen:

   Tryck på knappen [CA] för att stoppa jobbet innan du trycker på knappen [Lässlut].

Tillbaka till början