# KOPERA ETT ORIGINAL I OMVÄND ORDNING(OMVÄND ORDNING)

## Översikt

Vid normal kopiering skrivs sidorna ut överkant till underkant med utskriftssidan nedåt, vilket ger en uppsättning kopior staplade i samma ordning som originalet. Funktionen Omvänd ordning matar ut sidor överkant till underkant med utskriftssidan uppåt, vilket ger en uppsättning kopior staplade i omvänd ordning till originalet.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Omvänd ordning]

   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du inställningen omvänd ordning:

   Tryck på knappen [Omvänd ordning] för att ta bort markeringen.

2. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

3. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början