# INSTÄLLNINGAR FÖR E-POSTUTSKRIFT

När ett e-postmeddelande skickas till maskinens adress skrivs en fil som bifogas till meddelandet ut.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
E-POSTUTSKRIFT | Välj det här alternativet för att använda e-postutskrift.
POP3-server | Ange POP3-serverns IP-adress eller värdnamn.
Portnummer | Ange POP3-serverns portnummer. Standardinställningen är port 110.
POP-autentisering | Autentiseringsprotokollet (inklusive APOP) används för autentisering mot POP3-servern.
Användarnamn | Ange användarnamn. Ett speciellt användarkonto krävs för e-postutskrift.
Lösenord | Ange lösenordet. Ställ in [Ändra lösenord] på för att ändra lösenordet och ange det nya lösenordet i textrutan.
Kontrollera intervall | Ange pollingintervall för POP3-servern. Standardinställning är fem minuter.
Aktivera SSL | Om angivet som är POP via SSL-kommunikation eller POP via TLS-kommunikation genom STLS-kommando aktiverat. Det innebär att servern måste stödja POP via SSL-kommunikation eller STLS-kommandot. Ställ in Portnummer i portnumret för POP via SSL-kommunikation för att tillåta POP via SSL-kommunikation. Ställ in [Portnummer] på samma portnummer som för den normala POP3-kommunikationen för att tillåta POP via TLS-kommunikation.
Anslutningstest | Klicka på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till POP3-servern.

Tillbaka till början